
Cenu aptauja

                   Papildus ventilācijas un dzesētāja izbūve Patoloģijas centra aparātu kabinetā

Darba apjoms
Papildus ventilācijas un dzesētāja izbūve Patoloģijas centra (Rīga, Hipokrāta iela 2) 2. stāva 87. kabinetā: izbūvēt nosūces gaisa izvadu caur pārsegumu uz bēniņiem vai caur sienu (veidojami divi pieslēgumi) - esošam velkmes skapim ar iebūvēto ventilatoru 450m3/h un papildus izbūvēt nosūci no telpas ar kanāla ventilatoru 500m3/h. Nosūces gaisa kompensēšanai ieejas durvīs uzstādīt gaisa pārplūdes resti. Telpā uzstādīt Split freona tipa dzesētājs ar jaudu 5kW.
Ar uzstādīšanu saistīto veicamo darbu pārskats: 
1. Galējās sistēmas konfigurācijas un risinājuma noteikšana; 
2. Būvkonstrukciju drošību saglabājoša atvēruma izveidošana uz bēniņiem vai caur sienu; 
3. Gaisa vadu sistēmas izbūve ar ventilatoru, 4 nosūces punktiem 4x125m3/h (2 pie griestiem, 2 pie grīdas) un velkmes skapja pieslēgšana; 
4. Pārplūdes restes uzstādīšana durvīs; 
5. Dzesētāja uzstādīšana.

Prasības pretendentiem: 
1. Pretendentam jābūt darba pieredzei pēdējos 3 gados līdzvērtīgu darbu veikšanā.
2. Izmantotie materiāli jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.2);
2. Pretendenta pieredzes saraksts (pielikums Nr.3) pēdējos 3 gados;
3. Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.1);

Darbu veikšanas termiņš: 14 dienas kopš pasūtījuma apstiprināšanas

Objektu apskate obligāta, par laiku vienojoties.

Kontaktpersona: 
Tehniskā atbalsta daļas vadītājs, G. Blumbahs , tālr. 20266064.





