
DARBA UZDEVUMS
(Ģeotehniskā izpēte)

1. Pasūtītājs: 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

2. Objekta nosaukums un atrašanās vieta:
Pazemes tunelis ar saimniecības telpām un virszemes apjomu, turpmāk – Būve, kurai paredzēt pārbūve un paplašināšana, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, nekustamā īpašuma kadastra Nr.01001222078032 (vēsturiski ēka Nr.14a) – inventarizācijas lieta https://failiem.lv/u/aeqp8re8.
Paredzētā būvniecības zona – izpētes teritorija:
[image: ]
Papildu tam ir paredzēts izbūvēt virszemes pāreju, atbilstoši iecerētajam izvietojumam (ietilpst izpētes zonā):
[image: ]

3. Izpētes mērķis ir veikt teritorijas daļas padziļinātu ģeotehnisko izpēti un atzinuma sastādīšanu par apstākļiem, kas ņemami vērā īstenojot Pasūtītāja paredzētos esošās ēkas pārbūve un paplašināšanas darbus.

4. Darbus jāveic speciālistiem, kuriem ir patstāvīgas prakses tiesības būvniecības jomā būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes profesijā specialitātē inženierizpēte.

5. Ievērojamie normatīvie akti:

5.1. Būvniecības likums
5.2. Vispārējie būvnoteikumi
5.3. LBN 202-18 «Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana» Būvniecības ieceres dokumentācijas markas, GI - Ģeotehniskā izpēte 
5.4. LBN 005-15 «Inženierizpētes noteikumi būvniecībā» 3. Ģeotehniskā izpēte 22. Ģeotehnisko izpēti veic un šī darba izpildes dokumentāciju sastāda ievērojot Latvijas būvnormatīvā par ģeotehnisko projektēšanu noteiktās prasības. LBN 207-15 «Ģeotehniskā projektēšana» 
5.5. Ģeotehniskajā projektēšanā piemēro Eirokodeksa LVS EN 1990 "Konstrukciju projektēšanas pamati", 1. Eirokodeksa projektēšanas standartu saimes LVS EN 1991 "1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām" un 7. Eirokodeksa projektēšanas standartu saimes LVS EN 1997 "7. Eirokodekss.
5.6. LVS EN 1997-2+AC:2014 L 7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 2. daļa: Pamatnes grunts izpēte un testēšana nosaka grunts izpētes apjomu, testēšanas metodes, parametru aprēķina metodikas, paraugošanas nosacījumus, u.t.t,
5.7. Citi normatīvi, atbilstoši veicamajam uzdevumam.

Pirms darbu uzsākšanas pakalpojuma sniedzējam ir jāsaskaņo ar pasūtītāju ģeotehniskās izpētes veikšanas plāns, tai skaitā urbumu skaits un vietas, laboratoriskās izmeklēšanas programma, kā arī citi būtiski aspekti. Pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo darbu veikšanas grafiks, it īpaši tādi darbi, kuru veikšana var ierobežot transporta un gājēju kustību pasūtītāja teritorijā, radīt trokšņus un vibrācijas, u.c.

6. Nodevums
Izpildītājam ir jāveic visi nepieciešamie uzmērījumi, urbumi, laboratoriskās analīzes, u.c., kas jāapkopo gala nodevumā (paredzamo nodevuma saturu skatīt zemāk). Nodevums iesniedzam Pasūtītājam 2 (divos) papīra eksemplāros un vienā elektroniskā eksemplārā, kas ierakstīts elektroniskā datu nesējā – USB zibatmiņā.
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