Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikas 2. staru kabineta metāla durvju nomaiņa
Tehniskā specifikācija

1. Veco durvju/savienojuma elementu demontāža un utilizācija. 
2. Durvīm jānodrošina, dozas jaudas samazinājums aiz durvīm, kas ir pielīdzināms, 15 mm svina ekvivalentam.
3. Precīzs durvju izmērs nosākams pēc objekta apsekošanas. (apm.160 cm x 200cm)
a. Ja pretendents vēlas apskatīt objektu, objekta apskates dienu un laiku pretendentam jāsaskaņo ar pasūtītāja kontaktpersonu -  
Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikas Klīniskās medicīnas fizikas un dozimetrijas daļas vadītājs, Raimonds Dreimanis, tālr. 67042236.
4. Durvīm jābūt bīdāmām, ar elektronisko un manuālo vadību.
5. Durvīm jābūt diviem neatkarīgiem gala slēdžiem.
6. Piedāvājuma ir jāparedz visus saistošus izdevumus ar durvju piegādi, uzstādīšanu un pults telpas durvīm  saistošo sienu, griestu, grīdu remontdarbu izmaksas.


