
Tehniskā specifikācija
“Gafchromic EBT3 filmu piegāde”
	Pozīcija
	Specifikācija
	Daudzums

	Gafchromic EBT3 paka
	Gafchromic EBT3 filmas, kurām ir sekojošas tehniskās īpašības:
1. Filmas izmērs 8”×10”.
2. Filmu skaits pakā – 25.
3. Iespējama skenēšana ar flatbed tipa krāsu skeneriem.
4. Dozas diapazons 1 cGy – 10 Gy (mērot sarkanajā krāsu kanālā); līdz 40 Gy mērot zaļajā krāsu kanālā.
5. Attīstās reālajā laikā, pašattīstoša filma.
6. Blīvuma izmaiņas strauji stabilizējas pēc apstarošanas.
7. Atkarība no starojuma enerģijas: < 10% izmaiņas atsauksmē enerģiju diapazonā no 60 KeV līdz MV.
8. Filmu materiāls pēc īpašībām ir tuvs audu ekvivalentam.
9. Augsta telpiskā izšķirtspēja – var izšķirt objektus ar izmēru līdz 100 µm.
10. Filmas var uzglabāt telpas apgaismojumā – nav nepieciešama aptumšota telpa, kā radiogrāfisko filmu gadījumā.
11. Ūdens izturīga – var tikt iegremdēta ūdens fantomā.
12. Saglabā savas īpašības temperatūrā līdz 70 °C.
13. Derīguma termiņš ne mazāks par 2 gadiem.
	5 pakas.






