	Nr. p.k.
	Tehniskās prasības
	Daudzums (gab.)
	Pretendenta piedāvājums
	Norāde datu brošūrās lpp.

	1.
	Argona plazmas koagulatora rokturis ar integrētu elastīgo aplikatoru
	40
	
	

	1.1.
	Nodrošina bezkontakta argona plazmas audu koagulāciju
	
	
	

	1.2.
	Rokturis aprīkots ar koagulācijas aktivācijas pogu uz roktura
	
	
	

	1.3.
	Savienotājvada garums ne mazāk kā 3 m
	
	
	

	1.4.
	Rokturis aprīkots ar membrānas tipa filtru
	
	
	

	1.5.
	Aplikatora darba daļa:
	
	
	

	1.6.
	Darba garums 100 mm ± 10 mm
	
	
	

	1.7.
	Darba diametrs 5 ± 0.5 mm
	
	
	

	1.8.
	Komplekts vienreiz lietojams
	
	
	

	1.9.
	Savietojas ar slimnīcā esošo Erbe APC 3 argona koagulācijas iekārtu
	
	
	

	2.
	Argona plazmas koagulatora rokturis ar integrētu rigido aplikatoru, kas aprīkots ar izvirzāmu nazīšveida elektrodu
	20
	
	

	2.1.
	Nodrošina bezkontakta argona plazmas audu koagulāciju laparoskopisko operāciju laikā
	
	
	

	2.2.
	Aprīkots ar koagulācijas un griešanas aktivācijas pogām uz roktura
	
	
	

	2.3.
	Savienotājvada garums ne mazāk kā 3 m
	
	
	

	2.4.
	Rokturis aprīkots ar membrānas tipa filtru
	
	
	

	2.5.
	Aplikatora darba daļa:
	
	
	

	2.6.
	Aprīkots ar rigidu zondi
	
	
	

	2.7.
	Darba garums 350 mm ± 10 mm
	
	
	

	2.8.
	Darba diametrs 5 ± 0.5 mm
	
	
	

	2.9.
	Aprīkots ar manuāli izvirzāmu nazīšveida elektrodu - diapazonā no ne vairāk kā 0 līdz ne mazāk kā 14 mm
	
	
	

	2.10.
	Komplekts vienreiz lietojams
	
	
	

	2.11.
	Savietojas ar slimnīcā esošo Erbe APC 3 argona koagulācijas iekārtu
	
	
	

	3.
	Argona plazmas koagulatora rokturis
	4
	
	

	3.1.
	Rokturim pievienojami elektrodi ar 4 mm konektoru
	
	
	

	3.2.
	Aprīkots ar 3 spiedpogām, no kurām viena nodrošina griešanas režīma aktivāciju un viena aktivē koagulācijas režīmu.
	
	
	

	3.3.
	Roktura vads aprīkots ar Argona gāzes konektoru un augstfrekvences iekārtas konektoru
	
	
	

	3.4.
	Sterilizējams
	
	
	

	3.5.
	Savienotājvada garums ne mazāk kā 3 m
	
	
	

	3.6.
	Savietojas ar slimnīcā esošo Erbe APC 2 argona koagulācijas iekārtu
	
	
	

	4.
	Argona plazmas koagulatora aplikators ar elastīgu galu
	3
	
	

	4.1.
	Darba diametrs 6 ± 0.5 mm
	
	
	

	4.2.
	Darba garums 320 mm ± 10 mm
	
	
	

	4.3.
	Aprīkots ar elastīgu galu
	
	
	

	4.4.
	Maksimālā elektriskā kapacitāte 4300 Vp ± 50 Vp
	
	
	

	4.5.
	Sterilizējams
	
	
	

	4.6.
	Savietojams ar 3. pozīcijā aprakstīto rokturi
	
	
	

	4.7.
	Savietojas ar slimnīcā esošo Erbe APC 2 argona koagulācijas iekārtu
	
	
	

	5.
	Argona plazmas koagulatora rigidais aplikators
	3
	
	

	5.1.
	Darba diametrs 5 ± 0.5 mm
	
	
	

	5.2.
	Darba garums 100 mm ± 10 mm
	
	
	

	5.3.
	Maksimālā elektriskā kapacitāte 4300 Vp ± 50 Vp
	
	
	

	5.4.
	Sterilizējams
	
	
	

	5.5.
	Rigids
	
	
	

	5.6.
	Savietojas ar slimnīcā esošo Erbe APC 2 argona koagulācijas iekārtu
	
	
	

	6.
	Argona plazmas koagulatora rigidais aplikators ar izvirzāmu nazīšveida elektrodu
	4
	
	

	6.1.
	Darba diametrs 5 ± 0.5 mm
	
	
	

	6.2.
	Darba garums 100 mm ± 10 mm
	
	
	

	6.3.
	Aprīkots ar manuāli izvirzāmu nazīšveida elektrodu - diapazonā no ne vairāk kā 0 līdz ne mazāk kā 14 mm
	
	
	

	6.4.
	Sterilizējams
	
	
	

	6.5.
	Rigids
	
	
	

	6.6.
	Savietojas ar slimnīcā esošo Erbe APC 2 argona koagulācijas iekārtu
	
	
	



