Tehniskā specifikācija iepirkumam 
“Gafchromic EBT filmu piegāde”

	Nr.p.k.
	Parametrs
	Parametra minimālās prasības

	1.
	Dozimetriskie parametri

	1.1.
	Dinamiskais dozas diapazons
	līdz 40Gy

	1.2.
	Atkarība no starojuma enerģijas
	<5% enerģijas diapazonā no 100keV līdz 18MeV

	Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN:
	

	2.
	Ķīmiskie parametri

	2.1.
	Materiāls
	Audu ekvivalents

	2.2.

	Jutība pret ārējo vidi
	Samazināta jutība pret UV starojumu/gaismu

	
	
	Ūdens izturīga – mērījumiem ūdenī

	
	
	Stabilitāte temperatūrās līdz 60°C

	2.3.
	Izšķirtspēja
	Ne mazāka par 25μm

	Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN:
	

	3.
	Attīstīšanas un digitalizācijas parametri

	3.1.
	Filmas attīstīšana
	Reālā laikā - pašattīstošās

	3.2.
	Filmas digitalizācija
	Trīs kanālu (RGB) plakanvirsmas (Flatbed) skenerī

	Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN:
	

	4.
	Citi parametri

	4.1.
	Filmas izmērs
	8”×10”

	4.2.
	Filmu skaits pakā
	25

	4.3.
	Paku skaits
	5

	4.4.
	Derīguma termiņš
	Ne mazāks par 2 gadiem

	Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN:
	





