Tehniskā specifikācija
Konsole neiroinvazīvo radioloģijas procedūru nodrošināšanai
	Nr. p.k
	Tehniskās prasības
	Daudzums (gab.)
	Ražotājs
	Atsauces uz informatīvo materiālu un piezīmes, lpp.
	Atbilstība tehniskajām prasībām jā / nē

	1. 
	Konsole neiroinvazīvo radioloģijas procedūru nodrošināšanai
	1
	
	
	

	1.1. 
	Nosaukums: 
	
	
	
	

	1.2. 
	Veicamās funkcijas:
	
	
	
	

	1.2.1. 
	Medicīnisko gāzu, kontaktligzdu 230V, vājstrāvas rozešu novadīšanai no griestiem 
	
	
	
	

	1.2.2. 
	Savietojama ar esošo TRUMPF Medical grieztu piekares sistēmas stiprinājumu
	
	
	
	

	1.3. 
	Tehniskās prasības:
	
	
	
	

	1.3.1. 
	Konsole paredzēta stiprināt griestu augstumam 3000 mm un 915 mm iekārto griestu distancei 
	
	
	
	

	1.3.2. 
	Konsole sastāv no divdaļīgas kustīgo “roku” sistēmas
	
	
	
	

	1.3.3. 
	Pamatbalstierīce – divas horizontāli pārvietojamas kustīgās rokas ar elektropneimatiskām bremzēm 
	
	
	
	

	1.3.4. 
	Augšējās rokas garums 1150 mm ±50 mm 
	
	
	
	

	1.3.5. 
	Apakšējās rokas garums 860 mm ±50 mm
	
	
	
	

	1.3.6. 
	Vertikālā pamatkolonna, kas aprīkota ekektropneimatisku bremžu sistēmu 
	
	
	
	

	1.3.7. 
	Katra bremžu sistēma marķēta ar krāsu kodējumu, vizuālai uztverei
	
	
	
	

	1.3.8. 
	Kustīgo roku pagriešanas leņķis ne mazāks kā 330°
	
	
	
	

	1.3.9. 
	Balsta galva elektrības rozešu, vājstrāvas, gāzu ligzdu un aprīkojuma izvietošanai
	
	
	
	

	1.3.10. 
	Balsta galvas garums 1000 mm ±50mm
	
	
	
	

	1.3.11. 
	Balsta galvas izmērs 310 x 310 mm ±20mm
	
	
	
	

	1.3.12. 
	Balsta galvas 4 sānu malas sastāv no moduļu sistēmas visā tās garumā 
	
	
	
	

	1.3.13. 
	Moduļu sistēmas iespējams izņemt, un ievietot balsta galvā izmantojot ātrās moduļu izņemamo atslēgu ( savietojama ar invazīvo kardioloģiju un radioloģiju zāles konsolēm) 
	
	
	
	

	1.3.14. 
	Katrā modulī iespējams izvietot 2 gāzu rozetes, elektrības vai vājstrāvas rozetes, 4 sazemējuma rozetes
	
	
	
	

	1.3.15. 
	Moduļus iespējams pārvietot balsta galvas visā garumā un uz jebkuru balsta galvas sānu malu 
	
	
	
	

	1.3.16. 
	Balsta galva aprīkota ar divām vertikālām sliežu sistēmām katrā sānu malā, kas paredzēta plauktu, atvilktņu un aksesuāru izvietošanai
	
	
	
	

	1.3.17. 
	Sliežu sistēma nosegta ar gumijas pārvalkiem
	
	
	
	

	1.3.18. 
	Sliežu sistēma aprīkota ar ātro zemsprieguma un datu savienojuma kontaktu 12 V, visā tās garumā, kas paredzēta atvilktņu apgaismojumam, bremžu sistēmai vai konsoles apgaismojuma izvietošanai
	
	
	
	

	1.3.19. 
	Inženiera sertifikāta kopija, kas apliecina, ka ir apmācīts pie ražotāja
	
	
	
	

	1.3.20. 
	AGA tipa medicīniskās gāzu ligzdas 
	
	
	
	

	1.4. 
	Komplektācija konsolei:
	
	
	
	

	1.4.1. 
	griestu stiprinājumu komplekts, horizontālās kustīgās rokas, vertikālo kolonnu, bremzēšanas sistēmām un balsta galvu ar moduļiem
	
	
	
	

	1.4.2. 
	gāzu ligzda skābeklim 
	2
	
	
	

	1.4.3. 
	gāzu ligzda saspiestais gaiss 5 Bar
	2
	
	
	

	1.4.4. 
	gāzu evakuācijas ligzda
	1
	
	
	

	1.4.5. 
	kontaktligzdas 230V
	10
	
	
	

	1.4.6. 
	kontaktligzdas 230V UPS
	4
	
	
	

	1.4.7. 
	sazemējuma kontaktligzdas
	14
	
	
	

	1.4.8. 
	vājstrāvas rozete
	3
	
	
	



2.Finašu piedāvājums
	Nosaukums
	Cena EUR bez PVN par vienību
	Kopējā cena EUR ar PVN

	Konsole neiroinvazīvo radioloģijas procedūru nodrošināšanai
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