Cenu aptaujas SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Diagnostikas nodaļas magnētiskās rezonanses kabineta aprīkojums
Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Izmērs,mm
	Apraksts
	Skaits
	Cena par vienu vienību (bez PVN)
	Cena par visu pozīciju (bez PVN)

	I
	Ārstu istaba
	
	
	
	
	

	I-1
	Darba galds
	1800x800x730
	Gaiši pelēks lamināts.
Galda virsma:  25 mm biezs saplāksnis ar noapaļotiem stūriem (diam. 10 mm ), abpusēji laminēts ar slīpētām maliņām.
Četru kāju kvadrātcaurules (40x40 mm) rāmis - galda kājas savienotas metāla rāmī zem galda virsmas. Metinājuma vietas slīpētas, gludas. Rāmis pulverkrāsots  (RAL toni saskaņot ar pasūtītāju pirms izgatavošanas!). Kāju galos augstumu regulējošas pekas ar augstuma regulāciju +/- 30 mm.
	2
	
	

	
	Akustiskā siena starp darba galdiem
	1000x760
	Tumši pelēks, atbilstoši darba galdu izmēram
	1
	
	

	I-2
	Biroja krēsls
	
	Ergonomisks, viegli kopjams materiāls
Ergonomisks un funkcionāls darbinieka krēsls ar mehānismu, kurš ļauj sēdeklim un muguras balstam sekot sēdētāja kustībām sinhroni un pareizajā leņķī.
Krēsla ergonomiskās īpašības testētas pārbaudes iestādē, sertifikāts.
Mehānisma īpašības:
- sinhronizēta sēdekļa un muguras balsta kustība;
- sinhronizēto kustību iespējams fiksēt 4  stāvokļos;
- muguras balsta pretspiediena regulācija
- sēdekļa sagāzums 3 stāvokļos (-1o/ -3,5o/ -6o);
- sēdekļa dziļuma regulēšana līdz (60 mm).
Aprīkots ar augstumā (100 mm) , platumā (60 mm) regulējamiem roku balstiem no melnas krāsas plastikāta.
Melnas krāsas tērauda piecstaru pamatne, ar ritentiņiem cietām grīdām (diam. 60mm).
Sietauduma apdare muguras balstam. Polsterēta sēde ar auduma apdari, 15
Svara noturība – līdz 120 kg.
	4
	
	

	I-3
	Datoru bloku pamatne
	
	Gaiši pelēka lamināta, uz četriem riteņiem
	4
	
	

	I-4
	Skapis personīgo mantu glabāšanai
	1200x600x1950 (2000)
	Gaiši pelēka lamināta, divdurvju, ar iekšējiem plauktiem un drēbju pakaramo stangu (platuma virzienā)
Skapja korpuss, fasādes, mugursiena, plaukts: 18 mm biezas, aplīmētas ar 2 mm ABS maliņu.
Skapis aprīkots ar 2 veramām durvīm, aiz durvīm 1 plaukts skapja augšpusē un stanga apģērba pakaramajiem (platuma virzienā) . Katras durvis aprīkotas ar 3 virām (integrētās viras ar bremzi) un nerūsējoša tērauda skavas tipa rokturi (pulēts nerūsējošais tērauds, platums 160 mm, izvirzījums 35 mm, stūri noapaļoti). 
Skapis balstīts uz 4 kājām 40x40x80 mm, kāju galos augstumu regulējošas pekas ar augstuma regulāciju +/- 20 mm
	1
	
	

	I-5
	Virtuves skapis
	1200x600x1950 (2000)
Gatavot pēc skices.
	Gaiši pelēka lamināta, ar iebūvētu nerūsējošā tērauda izlietni, 4 elektrības kontaktiem, augšējā daļā rullo žalūzijas mehānisms, kas nosedz izlietnes un plauktu daļu, apakšējā daļā izvelkams slēgts atkritumu konteineris un 3 atvilktnes, sliedes ar bremžu mehānismu; virsma pie izlietnes -  mitrumizturīga; augšējā daļā 4 plaukti. Gatavot pēc skices.

	
	1200 mm
	

	200 mm
	Plaukts
	Plaukts
	350 mm

	350 mm
	Plaukts
	
	

	
	
	Plaukts
	200 mm

	
	Aprīkots ar metāla izlietni, jaucējkrānu, 3 elektrības rozetēm un mitruma izturīgu virsmu
	500 mm

	
	Skapis ar durvīm un izvelkamu plauktu atkritumu tvertnei
	Atvilktne ar mehānismu, tai skaitā bremzēm
	900 mm

	
	
	Atvilktne ar mehānismu, tai skaitā bremzēm
	

	
	
	Atvilktne ar mehānismu, tai skaitā bremzēm
	

	
	
	
	

	
	Izmēri un krāsa precizējums pirms izgatavošanas
	

	
	Skapju priekšpuse aizverama ar žalūziju tipa durvīm
	



	1
	
	

	I-6
	Atpūtas krēsls
	690x690x640
	Viegli kombinējami savā starpā, apdare augstas kvalitātes ādas aizvietotājs, sēdes augstums 370mm, krāsa pieskaņota pēc kataloga
	1
	
	

	I-7
	Atpūtas krēsls - stūra
	690x690x640
	Viegli kombinējami savā starpā, apdare augstas kvalitātes ādas aizvietotājs, sēdes augstums 370mm, krāsa pieskaņota pēc kataloga
	1
	
	

	II
	Asistenta darba vieta
	
	
	
	
	

	II-1
	Darba galds
	1400x800x730
	Gaiši pelēks lamināts, taisni stūri, metāla nesošā konstrukcija, saites divu datoru bloku turēšanai (specifikāciju skatīt iepriekš)
	1
	
	

	II-2
	Biroja krēsls
	
	Ergonomisks, viegli kopjams materiāls (specifikāciju skatīt iepriekš)
	2
	
	

	III
	Procedūru vieta
	
	
	
	
	

	III-1
	Darba virsma
	1200x600
	Stiprināma pie sienas, mitrumizturīga virsma ar iebūvētu nerūsējošā tērauda izlietni
	1
	
	

	III-2
	Skapis zem darba virsmas
	1200x600x900
	Gaiši pelēka lamināta skapis ar plauktiem, divām durvīm
Skapja korpuss, fasādes, mugursiena: 18 mm biezas, aplīmētas ar 2 mm ABS maliņu.
Skapja plaukti: 25 mm biezi, aplīmētas ar 2 mm ABS maliņu.
Katras durvis aprīkotas ar 2 virām (integrētās viras ar bremzi) un nerūsējoša tērauda skavas tipa rokturi: pulēts nerūsējošais tērauds, platums 160 mm, izvirzījums 35 mm, stūri noapaļoti). Durtiņas aprīkotas ar slēdzeni.
Skapis balstīts uz 4 kājām, kāju galos augstumu regulējošas pekas ar augstuma regulāciju +/- 20 mm
	1
	
	

	III-3
	Stikla panelis
	1200x500
	Rūdīta stikla panelis, līmējams (stiprināms) pie sienas
	1
	
	

	III- 4
	Plaukts
	1200x400x600
	Pelēka lamināta, ar 2 plauktiem, slēdzams, medikamentu (kontrastvielu) glabāšanai
Skapja korpuss, fasādes, mugursiena: 18 mm biezas, aplīmētas ar 2 mm ABS maliņu.
Skapja plaukti: 25 mm biezi, aplīmētas ar 2 mm ABS maliņu.
Katras durvis aprīkotas ar 2 virām (integrētās viras ar bremzi) un nerūsējoša tērauda skavas tipa rokturi: pulēts nerūsējošais tērauds, platums 160 mm, izvirzījums 35 mm, stūri noapaļoti). Durtiņas aprīkotas ar slēdzeni.

	1
	
	

	IV
	Uzgaidāmā telpa
	
	
	
	
	

	IV-1
	Apmeklētāju krēsls
	
	Viegli kopjams materiāls, ērts, tonis saskaņots

Sēdeklis izgatavots no vienlaidus elastīga, bet stingra polipropilēna ar pastiprinātu izturību sēdekļa daļās ar lielāku slodzi. Muguras balsta apakšējā daļā liels izgriezums ērtai krēsla satveršanai un pārvietošanai.
Sēdīte un muguras balsts polsterēts ar ūdensizturīga materiāla  apdari. Sēdei 20 mm biezs polsterējums, muguras balstam 10 mm biezs polsterējums.
Kāju rāmis izgatavots no locītas un metinātas 22  mm diam. tērauda caurules. Krēslus iespējams sakraut vienu virs otra.
Sēdekļa izmēri: 43 x 48 x 43 cm (pl. x dz. x aug.) 
Kopējie krēsla izmēri: 48 x 81 x 54 cm (pl. x dz. x aug.)
	6
	
	

	
	Apmeklētāju pārģērbšanās kabīnes
	Skatīt skici
	Alumīnija konstrukcija, gaiši pelēka lamināta sienas, atvērtu augšējo un apakšējo dalu pacientu drošībai, slēdzama ar amagnētisko atslēgu



	[image: ]
	[image: ]



	2
	
	

	
	Seifs
	Atbilstoši kabīnes izmēram
	Slēdzams seifs ar ar amagnētisko atslēgu
	2
	
	

	
	Drēbju plaukts un pakaramie 
	Atbilstoši kabīnes izmēram
	Pacientu personīgo mantu novietošanai, tīrās veļas glabāšanai, pacienta apģērba novietošanai izmeklējuma laikā
	2
	
	

	
	Spogulis
	Atbilstoši kabīnes izmēram
	
	2
	
	

	PIEDĀVĀTĀ CENA KOPĀ (bez PVN)
	

	PVN 21%
	

	PAVISAM KOPĀ
	



Paraksts:

_______________________
(pretendenta pārstāvis)
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