SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca“
Tehniskā specifikācija
Papildus piederumu iegāde konsolei neiroinvazīvo radioloģijas procedūru nodrošināšanai.

	Nr. p.k
	Tehniskās prasības
	Daudzums (gab.)
	Ražotājs
	Atsauces uz informatīvo materiālu un piezīmes, lpp.
	Atbilstība tehniskajām prasībām jā / nē

	1. 
	Veicamās funkcijas:
	
	
	
	

	1.1. 
	Piederumi savietojami ar esošo TRUMPF Medical griestu konsoli TruPort
	
	
	
	

	1.2. 
	Piederumu stiprināšanai nav nepieciešami papildus instrumenti
	
	
	
	

	2. 
	Plaukts ar atvilktni
	1
	
	
	

	2.1. 
	Tehniskās prasības:
	
	
	
	

	2.1.1. 
	Plaukts ar atvilktni un bremžu sistēmas rokturiem, izvietojams jebkurā konsoles balsta galvas pusē un visā tās garumā
	
	
	
	

	2.1.2. 
	Plaukts stiprināms uz sliežu sistēmas ar ātro fiksācijas savienojumu 
	
	
	
	

	2.1.3. 
	Plaukts saslēgts ar 12 V ātro savienojuma kontaktu un datu pārraidi bremžu sistēmai
	
	
	
	

	2.1.4. 
	Plaukta izmērs 530 x 480 mm ±30 mm (platums x dziļums)
	
	
	
	

	2.1.5. 
	Plaukta sānu malas aprīkotas ar instrumentu stiprinājumu sliedēm
	
	
	
	

	2.1.6. 
	Atvilktne aprīkota ar pašatvēršanās sistēmu piespiežot atvilktni
	
	
	
	

	2.1.7. 
	Atvilktne aprīkota ar gultņu sliežu mehānismu un pret izkrišanas drošības sistēmu
	
	
	
	

	2.1.8. 
	Atvilktne aprīkota ar iekšējo LED apgaismojumu, un automātisku ieslēgšanās un izslēgšanās slēdzi to atverot vai aizverot
	
	
	
	

	3. 
	Plaukts
	1
	
	
	

	3.1. 
	Tehniskās prasības:
	
	
	
	

	3.1.1. 
	Plaukta izmērs 530 x 480 mm ±30 mm (platums x dziļums)
	
	
	
	

	3.1.2. 
	Plaukts stiprināms uz sliežu sistēmas ar ātro fiksācijas savienojumu
	
	
	
	

	3.1.3. 
	Plaukta sānu malas aprīkotas ar instrumentu stiprinājumu sliedēm
	
	
	
	

	4. 
	Nerūsējoša tērauda statīvs ar 4 āķiem
	2
	
	
	

	4.1. 
	Tehniskās prasības:
	
	
	
	

	4.1.1. 
	Statīvs aparatūras fiksācijai ar četriem infūzijas āķiem 
	
	
	
	

	4.1.2. 
	Statīva garums 1000 mm ±50 mm
	
	
	
	

	4.1.3. 
	Statīvs ar dubultu kustīgo roku, stiprināms uz sliežu sistēmas ar ātro savienojuma sistēmu un ir izvietojams jebkurā konsoles pusē un visā tās garumā
	
	
	
	

	5. 
	Instrumentu stiprinājumu sliede
	2
	
	
	

	5.1. 
	Tehniskās prasības:
	
	
	
	

	5.1.1. 
	Instrumentu stiprinājumu sliede 10 x 25 mm ±3mm ar ātrā savienojuma sistēmu un ir izvietojama jebkurā konsoles pusē un visā tās garumā
	
	
	
	

	5.1.2. 
	Instrumentu stiprinājumu sliedes garums ne mazāks kā 300 mm
	
	
	
	

	6. 
	Nerūsējoša tērauda grozs
	2
	
	
	

	6.1. 
	Tehniskās prasības:
	
	
	
	

	6.1.1. 
	Nerūsējošā tērauda grozs, stiprināms uz instrumentu sliedes
	
	
	
	

	6.1.2. 
	Nerūsējošā tērauda groza izmērs 100 x 300 x 200 mm ± 50mm (augstums x platums x dziļums)
	
	
	
	






Finanšu piedāvājums

	Nr.
	Nosaukums
	Daudzums
	Cena EUR bez PVN par vienu vienību
	Kopējā cena EUR ar PVN

	1.
	Plaukts ar atvilktni
	1
	
	

	2.
	Plaukts
	1
	
	

	3.
	Nerūsējoša tērauda statīvs ar 4 āķiem
	2
	
	

	4.
	Instrumentu stiprinājumu sliede
	2
	
	

	5.
	Nerūsējoša tērauda grozs
	2
	
	

	Kopā EUR bez PVN 21%
	

	PVN 21%
	

	Summa EUR ar PVN 21%
	




