Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts.
 Darbu tehniskais piedāvājums un apraksts.

1.Paredzamo minerālo materiālu iegūšana
	Materiāla veids
	Karjera nosaukums, atrašanās vieta (rajons, novads, pagasts)

	 
	 

	 
	 



2. Paredzamās tehnikas vienības (iekārtas un mehānismi)
	Tehnikas vienības nosaukums un tips
	Reģ.Nr.
	Izgatavošanas gads
	Svarīgākie tehniskie dati (pilna masa)
	Pieejamības apraksts

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 



3.Tehniskās prasības
	Nr.p.k.
	Darbu veids (ceļu remontdarbi vai būvdarbi), pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1
	Bedrīšu aizpildīšanai ar pilno tehnoloģiju - asfalta maisījums, kas atbilsts Ceļu specifikācijai
	1.Pasūtījumu pieņemšana;

	
	
	2.Izbraukšana uz remonta vietu ne vēlāk, kā 2 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas; No pasūtījuma apstiprināšanas remontdarbu laiks no 1 līdz 5 darba dienām.

	
	
	3. Remonta vietas aprīkošana ar pagaidu rīkojuma un remonta zīmēm; 

	
	
	4. Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts tiek veikts ar bojātās vietas bedrīšu malu piefrēzēšanu, bedrītes tīrīšana ar saspiestu gaisu. Remontējamā vieta tiek apstrādāta ar bituma emulsiju, iestrādāta karstā asfaltbetona remonta masa _______________(pretendenta piedāvājums), sablīvējot ar vibroblieti, remontējamai vietai kas pārsniedz 5m2, var tikt pielietots asfaltbetona vibroveltnis 2.5 m. Pēc remonta veikšanas starp esošās klātnes virsmu un aizpildītās vietas klātnes virsmu starpība nedrīkst pārsniegt 5mm. Asfaltbetona seguma salaidumu vietas tiek apstrādātas ar bitumenu.

	
	
	5. Remonta vietas sakopšana, būvgružu izvešana un paveikto darbu uzmērīšana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi.

	
4.Darbu garantijas
	
	
	

	Seguma remonta tips
	Pasūtītāja prasības

	(A) Asfaltbetona seguma remonts pēc pilnas tehnoloģijas 
	Veikto darbu un pielietoto materiālu garantijas termiņš 5 gadi (pieci gadi)

	
	




