Pielikums Nr.1


Tehniskā specifikācija

Infektoloģijas poliklīnikas reģistratūras apkalpošanas letes izgatavošana un uzstādīšana stacionārā “Latvijas Infektoloģijas centrs”


      Visiem piedāvājumā norādītiem materiāliem ir jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām.        Pretendents var piedāvāt arī ekvivalentus materiālus (kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītām prasībām).
       Prasības:
1. Visām mēbeles detaļām un izmantotiem materiāliem jābūt kvalitatīviem, tiem jāatbilst mēbelēm paredzēto funkciju veikšanai, tie nedrīkst mēbeles lietošanas laikā deformēties vai citādi zaudēt to sākotnējās īpašības.
2. Mēbelēm kustīgās vai regulējamās detaļas vai mehānismi nedrīkst būt vaļīgi, nedrīkst lietošanas laikā deformēties, netraucēt viens otra darbībai, darboties nesinhroni, kustēties tiem neparedzētā virzienā, neparedzētu aizturi.
3. No vairākām atsevišķām savstarpēji savienotām detaļām izgatavotas mēbeles, detaļu savienojuma vietas nedrīkst būt vaļīgas un savienotajām detaļām jāsakļaujas precīzi bez nobīdēm.
4. Mēbelēm jābūt ergonomiski pareizi izgatavotām tā, lai mēbeļu lietotājam nevarētu rasties diskomforts.
5. Mēbeļu piegāde un uzstādīšana veicama Pasūtītāja telpās, iepriekš ar Pasūtītāju saskaņotā laikā un Pasūtītāja norādītā vietā.
6. Visus norādītos izmērus pirms izgatavošanas precizēt un saskaņot ar Pasūtītāju.
7. Pasūtītājs nodrošina telpu apskati un uzmērīšanu dabā.
8. Piedāvājumā jāiekļauj montāžas un transporta izmaksas.
Materiālu prasības:
1. Mēbelēm jāizmanto viegli tīrāmi un veselībai nekaitīgi materiāli.
2. Mēbeles koksnes, plastmasas un metāla detaļu virsmu pārklājumi nedrīkst saturēt:
· Bīstamas vielas, kuras atbilstoši Direktīvai 1999/45/EC ir kancerogēnas, reproduktīvo sistēmu bojājošas, toksiskas, alerģiskas ieelpojot vai bīstamas videi;
· Halogēnorganiskos liesmu novērsējus, flalātus, aiziridīnamīdus, poli-aziridīnamīdus vai svinu, kadmiju, hromu, dzīvsudrabu un to savienojumus;
· Gaistošus organiskos savienojumus, ja to īpatsvars pārsniedz 5%no pārklājuma masas.
      




	Nr.p.k.
	Nosaukums/apraksts
	Daudzums
	Pretendenta piedāvājums
	Cena EUR bez PVN

	1.
	Reģistratūras lete ar stikla norobežojumu 5200x2220x1600mm (izmērs precizējams). Mēbeļu korpusa, izgatavošanā tiek izmantotas EGGER (vai ekvivalents) augstspiediena HPL aplīmētas kokskaidu plātnes. Virsma izgatavota no 25-30 mm biezas laminētas kokskaidu plāksnes Mēbeļu korpusa detaļu malu apdare ar 2mm biezu ABS maliņu. Letei izmantots caurspīdīgs, triplekss stikls 44.2mm vai biezāks ar apstrādātām malām. Stikla stiprinājumi: nerūsējošā tērauda profili. Mēbeles cokola apdare: nerūsējošā tērauda loksne h=0,15m. Letes norobežojošā stiklā ir jābūt paredzētiem lodziņiem klientu apkalpošanai. Ieejas durvis bez sliekšņa slēdzamas no abām pusēm atbilstoši mēbeles materiālam un tonim. Furnitūra:  Hettich vai analogas kvalitātes durvju viras, slēdzene (vismaz ar 3 atslēgām). Materiāla tonis: Buks
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	2.
	Reģistratūras lete ar stikla norobežojumu 2900x2180mm (izmērs precizējams). Mēbeļu korpusa, izgatavošanā tiek izmantotas EGGER (vai ekvivalents) augstspiediena HPL aplīmētas kokskaidu plātnes. Virsma izgatavota no 25-30 mm biezas laminētas kokskaidu plāksnes. Mēbeļu korpusa detaļu malu apdare ar 2mm biezu ABS maliņu. Letei izmantots caurspīdīgs, triplekss stikls 44.2mm vai biezāks ar apstrādātām malām. Stikla stiprinājumi: nerūsējošā tērauda profili. Mēbeles cokola apdare: nerūsējošā tērauda loksne h=0,15m. Letes norobežojošā stiklā ir jābūt paredzētiem lodziņiem klientu apkalpošanai. Ieejas durvis bez sliekšņa slēdzamas no abām pusēm atbilstoši mēbeles materiālam un tonim. Furnitūra: : Hettich vai analogas kvalitātes durvju viras, slēdzene (vismaz ar 3 atslēgām). Materiāla tonis: Buks
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	3.
	Mobilais atvilktņu bloks 400x400x550mm ar 3 vienāda augstuma slēdzamām atvilktnēm (komplektā ir vismaz 2 atslēgas). Mēbeļu korpusu, atvilktņu izgatavošanā tiek izmantotas EGGER (vai ekvivalents) augstspiediena HPL aplīmētas kokskaidu plātnes. Mēbeļu korpusa detaļu malu apdare ar 2mm biezu ABS maliņu. Furnitūra: Hettich vai analogas kvalitātes atvilktnes ar kluso aizvēršanu, cokolkājas ar regulējamu augstumu. Rokturis metāla (96mm lekāls). Materiālu tonis: Buks
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	4.
	Dokumentu plaukts 2100x300x1600. Dokumentu plaukts sastāv no pieciem vertikāliem plauktiem un horizontāliem plauktiem. Horizontālo plauktu atstarpe starp plauktiem sastāda 170mm. Mēbeļu korpusa, izgatavošanā tiek izmantotas EGGER (vai ekvivalents) augstspiediena HPL aplīmētas kokskaidu plātnes. Mēbeļu korpusa detaļu malu apdare ar 2mm biezu ABS maliņu. Furnitūra: cokolkājas ar regulējamu augstumu. Mēbeles cokola apdare: nerūsējošā tērauda loksne h=0,15m. Materiāla tonis: Buks
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	5.
	Mobilais procesora turētājs 250x500x85mm Mēbeļu korpusa, izgatavošanā tiek izmantotas EGGER (vai ekvivalents) augstspiediena HPL aplīmētas kokskaidu plātnes. Mēbeļu korpusa detaļu malu apdare ar 2mm biezu ABS maliņu. Furnitūra: Ritenis grozāms, diametrs 4mm. Materiālu tonis: Buks
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	6.
	Biroja krēsls.
Krēsla izmantošanas mērķis: krēsls paredzēts darbiniekiem sēdēšanai pie darba galda Speciālo prasību apraksts: Ergonomisks, 8 stundu darba dienai, ar sinhromehānismu un pozīciju fiksāciju, kā arī pretsitiena sistēmu, ar augstu atzveltni, ar metāla bāzi un piecstaru kājas zvaigzni, ar riteņiem dabīgā linoleja grīdai un automātisko bremzi, ar sēdes augstuma regulāciju, ar ķermeņa svara kompensācijas sistēmu, ar T veida roku balstiem, kuri regulējami gan augstumā, gan uz abiem sāniem (platāk un šaurāk), ar sēdekļa un muguras augstuma regulēšanu, ar sēdes dziļuma regulāciju, ar poliuritāna putu sēdes un atzveltnes polsterējumu, ar ādas imitācijas tapsējumu.
 Sinhromehānisms ar vismaz 4 pozīciju fiksāciju, kājas zvaigzne un roku balsti no pulēta alumīnija, triecienabsorbējošs (ne mazāk kā 12mm/60kg) gāzes pacēlājmehānisms, roku balstu garums ne mazāk par 200 mm, augstums virs sēdes ne mazāk par 250 mm ar iespēju regulēt no minētā augstuma vismaz ± 50 mm, platuma regulēšana vismaz ± 50 mm, sēdes bīdīšana vismaz ± 50 mm, atzveltnes regulēšana vismaz ± 70 mm, poliuritāna putu sēdes un atzveltnes polsterējuma biezums ne mazāks par 50 mm, blīvums ne mazāk kā 50kg/m3, sēdes, atzveltnes un roku balstu apdare ar kvalitatīvu ādas imitāciju (biezums ne mazāk par 1,3 mm), vismaz 3 ādas imitācijas krāsu toņu izvēle, ādas imitācijas toņa izvēli pirms izgatavošanas jāsaskaņo ar pasūtītāju, celtspēja 120 kg.

Vispārējais augstums – ne mazāk par 1100 mm
Sēdes platums – ne mazāk par 490 mm 
Sēdes dziļums – ne mazāk par 490 mm 
Sēdes augstums – 410 – 510 mm
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	Kopā EUR
	

	
	
	
	PVN 21%
	

	
	
	
	Kopā EUR ar PVN
	



*Reģistratūras letes ar stikla norobežojumu skicei ir skaidrojuša nozīme.
