
Tehniskā specifikācija
Terapeitiskās radioloģijas medicīnisko iekārtu funkciju atbilstības novērtēšanai 
Tuva fokusa rentgena terapijas iekārtai Gulmay D3150
     Jānosaka atbilstība MK Not.482 ”Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā ” 3.Pielikuma 1. tabulas un 2. tabulas VII sadaļas prasībām.
     Starojuma kvalitāte  Q ( HVL mm Al ):
· HVL 3mmAl, 100kV (6.filtrs);
· HVL 4mmAl, 120kV (7.filtrs);
· HVL 8mmAl, 140kV (8.filtrs).
     Mērījumu metodika atbilstoši SAEA Tehniskajām rekomendācijām TRS 398 „Code of practice for low/medium energy kilovoltage X-Ray beams”.
