SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

Cenu aptauja
„Aizsarglīdzekļu pret jonizējošo starojumu iegāde”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
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1. Prasības aizsargtērpu komplektam:
1.1 Aizsargtērpa komplektam jāsastāv no vestes un svārkiem;
1.2 Aizsargtērpa komplektam jābūt piemērotam sievietēm;
1.3 Aizsargtērpa aizsargmateriālam jābūt izgatavotam no vieglsvina vai svina nesaturoša materiāla, vai ekvivalenta materiāla, kas nodrošina 1.4 punktā noteikto svina ekvivalentu;
1.4 Kopējais aizsargmateriāla svina ekvivalents priekšpusē ir ne mazāks kā 0.5 mm Pb pie 100kV un aizmugurē 0.25 mm Pb pie 100 kV;
1.5 Aizdare – velcro vai ekvivalenta;
1.6 Aizsargtērpa komplekta ārējam materiālam jābūt izgatavotam no viegli tīrāma materiāla, kas nesatur lateksu;
1.7 Pieejamie izmēri: S, M, L, XL un XXL.
1.8 Uz vestes ir jāizveido pēc pasūtījuma izvēlētā monogramma;
1.9 Aizsargtērpa komplekta garantija - ne mazāk kā 24 mēneši;
1.10 Norādīt piedāvātā aizsargtērpa materiāla svaru  - kg/m2.
1.11 Pievienot fotoattēlu, piedāvātajam modelim.
1.12 Piegādāt 2017. gadā ražotus aizsargtērpus.

1.13 Norādīt piegādes laiku, nedēļās.
1.14 aizsargtērpa komplekta skaits ir orientējošs, pasūtījums tiks veikts pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

2. Prasības aizsargpriekšautiem:

2.1 Aizsargpriekšautam jābūt piemērotam lietošanai sēdus pozīcijā – priekšauts lejas priekšējā daļā sadalās loksnēs, nodrošinot ķermeņa apakšdaļas aizsardzību pret jonizējošo starojumu.
2.2 Aizsargpriekšauta aizsargmateriālam ir jābūt izgatavotam no vieglsvina vai bezsvina materiāla, vai ekvivalenta materiāla, kas nodrošina 2.3 punktā noteikto svina ekvivalentu.
2.3 Svina ekvivalents priekšpusē - ne mazāk kā 0.5 mm Pb pie 100kV.
2.4 Aizsargpriekšautam jābūt ērti uzvelkamam un novelkamam.
2.5 Aizdare – velcro vai aizdare ar klipsi.
2.6 Aizsargpriekšauta ārējam materiālam jābūt izgatavotam no viegli tīrāma materiāla, kas nesatur lateksu.
2.7 Pieejamie izmēri: S, M, L, XL un XXL.
2.8 Uz aizsargpriekšauta ir jāizveido pēc pasūtījuma izvēlētā monogramma.
2.9 Aizsargpriekšauta garantija - ne mazāk kā 24 mēneši.
2.10 Norādīt piedāvātā aizsargtērpa materiāla svaru  - kg/m2.

2.11 Pievienot fotoattēlu, piedāvātajam modelim.
2.12 Piegādāt 2017. gadā ražotus aizsargtērpus.

2.13 Norādīt piegādes laiku, nedēļās.
2.14 Aizsarglīdzekļu skaits ir orientējošs, pasūtījums tiks veikts pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

3. Prasības vairogdziedzera aizsargiem:

3.1. Vairogdziedzera aizsargiem jābūt universāliem, kas piemēroti gan sievietēm, gan vīriešiem.
3.2. Aizdare – velcro vai ekvivalenta.
3.3. Vairogdziedzera aizsargu aizsargmateriālam jābūt izgatavotam no vieglsvina vai bezsvina materiāla, vai ekvivalents, kas nodrošina 3.4.punktā noteikto svina ekvivalentu.
3.4. Vairogdziedzera aizsargu svina ekvivalents ir ne mazāks kā 0.5 mm Pb pie 100kV.
3.5. Vairogdziedzera aizsargu ārējam materiālam jābūt izgatavotam no viegli tīrāma materiāla, kas nesatur lateksu.
3.6. Vairogdziedzera aizsargu garantija - ne mazāk kā 24 mēneši.
3.7. Pievienot fotoattēlu, piedāvātajam modelim.
3.8. Pieejamie izmēri: S, M, L.
3.9. Piegādāt 2017. gadā ražotus aizsargtērpus.

3.10. Norādīt piegādes laiku, nedēļās.

3.11. Vairogdziedzera formai jābūt līdzīgai, kā pievienotajai uzskates bildē.
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3.12 Vairogdziedzera aizsargu skaits ir orientējošs, pasūtījums tiks veikts pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
4. Prasības aizsargbrillēm:

4.1 Aizsargbrilles jāpiegādā kopā ar briļļu maku to uzglabāšanai un mikrošķiedras lupatiņu briļļu kopšanai un tīrīšanai.
4.2 Aizsargbriļļu modelim jābūt universālam (piemērots gan valkāšanai virs optiskajām brillēm, gan lietošanai bez optiskajām brillēm).
4.3 Aizsargbrillēm jābūt piemērotām gan sievietēm, gan vīriešiem.
4.4 Aizsargstikla svina ekvivalents ne mazāks kā 0.75 mmPb.
4.5 Ar regulējamu stiprinājumu ap galvu (briļļu fiksācijai).
4.6 Aizsargbriļļu kopējais svars nepārsniedz 83 gramus.
4.7 Aizsargbriļļu rāmja materiālam jābūt izgatavotam no izturīga materiāla. 

4.8 Aizsargbriļļu garantija – ne mazāk kā 24 mēneši.

4.9 Pievienot fotoattēlu, piedāvātajam modelim.
4.10 Piegādāt 2017. gadā ražotas aizsargbrilles.

4.11 Norādīt piegādes laiku, nedēļās.
4.12 Aizsargbriļļu skaits ir orientējošs, pasūtījums tiks veikts pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
PAGE  
1

