TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Bezkontakta tonometra ar elektriski regulējama galdiņa iegāde
	Iekārtas nosaukums
	Prasības

	Bezkontakta tonometrs
	Ar gaisa spiedienu mērāms bezkontakta tonometrs 

	
	Darba attālums 11 mm

	
	Mērījumu skala – 1-60 mmHg (dzīvsudraba staba milimetri)

	
	Ekrāns līdz 5.7" LCD vertikāli un horizontāli noliecams ekrāns

	
	Barošana 100 – 240 VAC; 50/60 Hz

	Komplektācija:
	Elektriski regulējams galdiņš ar augstuma regulēšanu

	
	Iebūvēts printeris


Prasības pretendentiem:
1. Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas medicīniskās ierīces ES atbilstības deklarācija, atbilstoši direktīvai EEK 93/42, vai regulai 2017/745 un CE sertifikāts;
2. Pretendenta rīcībā jābūt ne mazāk kā vienam servisa inženierim, kurš ir piedāvātās medicīniskās ierīces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums un servisa inženiera sertifikāts);
3. Pretendentam jānodrošina apliecinājuma izsniegšanu par ierīces ražotāja sertificētu rezerves daļu pieejamību un medicīniskās ierīces tehnisko apkalpošanu noteiktajā garantijas laikā un ražotāja paziņotajā medicīniskās ierīces resursu periodā, ja tāds ir noteikts un ja medicīniskās ierīces īpašnieks vai turētājs izvēlas šādu apkalpošanu medicīniskās ierīces resursu periodā.
4. Pretendentam jānodrošina, piegādātās medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces galveno funkciju un garantētā elektroapgādes režīma raksturlielumu pārbaudi, un jānodod pārbaudi apliecinošie dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu;
5. Pretendentam jānodrošina, medicīniskās ierīces lietotāju apmācību, izsniedzot apliecinošu dokumentu, kurā norāda apmācīto personu, personu, kura veikusi apmācību, un apmācības veikšanas datumu;
6. Nododot ekspluatācijā medicīnisko ierīci, piegādātājs nodrošina medicīniskās ierīces lietošanas instrukcijas un citas dokumentācijas oriģinālvalodā un valsts valodā nodošanu, kā arī servisa rokasgrāmatas sadaļu, kurā norādītas ražotāja noteiktās tehniskās apkopes periodiskums, tajās iekļautie darbi (tai skaitā elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes ar norādītiem atbilstības kritērijiem) un nomaināmie materiāli.
7. Ražotāja izsniegts apliecinājums, par pretendenta servisa pārstāvniecību Latvijas Republikā.
8. Vismaz 24 mēnešu garantija. 
9. Pakalpojuma cenā jāiekļauj visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas t.sk. transporta un instalācijas izmaksas.
