Tehniskā specifikācija
Speciālas radioaktīvo notekūdeņu kanalizācijas bāku detektoru apkopei

Detektori atrodas radioaktīvo notekūdeņu kanalizācijas bākās, kas izvietotas Latvijas Onkoloģijas centra pagrabā, zem Kodolmedicīnas klīniskās daļas. Darbiniekiem, kas veiks detektoru apkopi tiks nodrošināti elektroniskie dozimetri un radioaktīvā sasmērējuma monitorings pēc darba beigām. Sasmērētie instrumenti un citi palīglīdzekļi būs jāatstāj glabāšanā Kodolmedicīnas klīniskās daļas radioaktīvo izotopu glabātuvē vai jāveic to dekontaminācija un monitorings uz vietas.


	Nr. p. k.
	Pozīcija
	Skaits
	Cena par vienu vienību EUR bez PVN
	Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN

	1
	Līmeņa detektoru noņemšana
	11
	
	

	2
	Detektoru skalošana, tīrīšana, dezinfekcija
	11
	
	

	3
	Detektors darbības parametru pārbaude stendā
	11
	
	

	4
	Detektoru uzstādīšana un noregulēšana tvertnē
	11
	
	

	5
	Barošanas avotu parametru pārbaude
	11
	
	

	6
	Mērījumu indikācijas kontroliera noregulēšana
	1
	
	

	7
	Aizsargdrēbes (vienreizlietojamās, pēc darba tiks atstātas glabāšanā LOC)
	2 kompl.
	
	

	8
	Palīgmateriāli un instrumenti devēju noņemšanai un uzlikšanai
	2 kompl.
	
	

	Kopā EUR bez PVN:
	



