SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

Cenu aptauja
„Aizsarglīdzekļu pret jonizējošo starojumu iegāde”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	Nr.
	Nosaukums
	Aizsarglīdzekļu skaits, gab.

	1.
	Aizsargtērpu komplekti (svārki  un veste)
	

	
	Svina ekvivalents priekšpusē 0.25/05, aizmugurē 0.35 mm Pb.
	7

	
	Aizsargtērpu komplekti (svārki  un veste)
	

	
	Svina ekvivalents priekšpusē 0.35/070, aizmugurē 0.25 mm Pb.
	3

	2.
	Aizsargpriekšauts
	1

	3.
	Vairogdziedzera aizsargi
	11

	4.
	Aizsargbrilles
	1

	5
	Aizsargbrilles uzliekamas virs optiskajām brillēm
	2

	6.
	Aizsasrgcepure ar gumiju 
	1

	7
	Aizsasrgcepure aizsienama
	1


1. Prasības aizsargtērpu komplektam:
1.1. Aizsargtērpa komplektam jāsastāv no vestes un svārkiem;
1.2. Aizsargtērpa komplekta aizsargmateriālam jābūt izgatavotam no vieglsvina materiāla, kas nodrošina 1.9.4,  1.9.5 un 1.10.4 un 1.10.5 punktā noteikto svina ekvivalentu;
1.3. Aizsargtērpa komplekta ārējam materiālam jābūt izgatavotam no viegli tīrāma materiāla, kas nesatur lateksu;

1.4. Pieejamie izmēri: S, M, L, XL un XXL

1.5. Uz vestes ir jāizveido pēc pasūtījuma izvēlētā monogramma;

1.6. Aizsargtērpa komplekta garantija - ne mazāk kā 24 mēneši;
1.7. Piegādāt 2017. gadā ražotus aizsargtērpus.
1.8. Norādīt piegādes laiku, nedēļās.
1.9. Prasības aizsargvestei:
1.9.1. Aizsargveste ir aprīkota ar pagarinātām piedurknēm (2. gab), kas pasargā kreisā un labā pleca daļu no jonizējošā starojuma. Piedurknes stiprinājumam jābūt metāla kniedēm, kas ir aizpildītas. Piedurknēm jābūt noņemamām un pieliekamām.
1.9.2. Aizsargvestes aizdare – velcro vai ekvivalenta;
1.9.3. Iespēja pie aizsargvestes piestiprināt vairogdziedzera aizsargu ar kniedi vai ekvivalentu.

1.9.4. 7 komplektiem aizsargmateriāla svina ekvivalents priekšpusē ir ne mazāks kā 0.5 mm Pb pie 100kV un aizmugurē 0.35 mm Pb pie 100 kV;
1.9.5. 3 komplektiem aizsargmateriāla svina ekvivalents priekšpusē ir ne mazāks kā 0.7 mm Pb pie 100kV un aizmugurē 0.25 mm Pb pie 100 kV;
1.9.6. Aizsargvestei jānosedz aizsargsvārku daļa, kurā ir iestrādāta elastīgā josta.

1.10. Prasības aizsargsvārkiem:
1.10.1. Aizsargsvārki aprīkoti ar iestrādātu (nevis ārēji pieliekamu), elastīgu un muguru atbalstošu jostu, kas mazina slodzi uz muguras lejas daļu. 
1.10.2. Aizsargsvārku aizdare ar velcro vai ekvivalentu.
1.10.3. Pēc individuāla pasūtījuma aizsargsvārku aizmugurējā daļā samazināts garums, kas atvieglo pārvietošanos;
1.10.4. 7 komplektiem aizsargmateriāla svina ekvivalents priekšpusē ir ne mazāks kā 0.5 mm Pb pie 100kV un aizmugurē 0.35 mm Pb pie 100 kV;

1.10.5. 3 komplektiem aizsargmateriāla svina ekvivalents priekšpusē ir ne mazāks kā 0.7 mm Pb pie 100kV un aizmugurē 0.25 mm Pb pie 100 kV;

1.11. Pievienot fotoattēlu, piedāvātajam modelim.
1.12. aizsargtērpa komplekta skaits ir orientējošs, pasūtījums tiks veikts pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

2. Prasības aizsargpriekšautam:

2.1 Aizsargpriekšauta aizsargmateriālam ir jābūt izgatavotam no vieglsvina materiāla, kas nodrošina 2.2 punktā noteikto svina ekvivalentu.
2.2 Svina ekvivalents priekšpusē - ne mazāk kā 0.5 mm Pb pie 100kV un aizmugures pusē 0.35 mm Pb pie 100 kV.
2.3 Aizsargpreikšauts ir aprīkots ar pagarinātām piedurknēm (2. gab), kas pasargā kreisā un labā pleca daļu no jonizējošā starojuma. Piedurknes stiprinājumam ir jābūt metāla kniedēm, kas ir aizpildītas. Piedurknēm jābūt noņemamām un pieliekamām.

2.4 Aizsargpriekšautam ir jābūt aprīkotam ar iestrādātu (nevis ārēji pieliekamu), elastīgu un muguru atbalstošu jostu, kas mazina slodzi uz muguras lejas daļu.
2.5 Aizdare – velcro vai ekvivalentu.
2.6 Aizsargpriekšauta ārējam materiālam jābūt izgatavotam no viegli tīrāma materiāla, kas nesatur lateksu.
2.7 Pieejamie izmēri:  L, XL un XXL.
2.8 Uz aizsargpriekšauta ir jāizveido pēc pasūtījuma izvēlētā monogramma.
2.9 Aizsargpriekšauta garantija - ne mazāk kā 24 mēneši.
2.10 Pievienot fotoattēlu, piedāvātajam modelim.
2.11 Piegādāt 2017. gadā ražotus aizsargtērpus.

2.12 Norādīt piegādes laiku, nedēļās.
2.13 Pie aizsargtērpa jāvar pievienot vairogdziedzera aizsargu ar metāla kniedēm vai ekvivalentu.

2.14 Aizsarglīdzekļu skaits ir orientējošs, pasūtījums tiks veikts pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

3. Prasības vairogdziedzera aizsargiem:

3.1. Aizdare – velcro vai ekvivalenta.
3.2. Vairogdziedzera aizsargu aizsargmateriālam jābūt izgatavotam no vieglsvina materiāla, kas nodrošina 3.3.punktā noteikto svina ekvivalentu.
3.3. Vairogdziedzera aizsarga svina ekvivalents ir ne mazāks kā 0.5 mm Pb pie 100kV.
3.4. Vairogdziedzera aizsargu ārējam materiālam jābūt izgatavotam no viegli tīrāma materiāla, kas nesatur lateksu.
3.5. Vairogdziedzera aizsargu garantija - ne mazāk kā 24 mēneši.
3.6. Pievienot fotoattēlu, piedāvātajam modelim.
3.7. Pieejamie izmēri: S, M, L.
3.8. Vairogdziedzeru jāspēj pievienot pie vestes vai aizsargpriekšauta ar kniedēm, kniedēm jābūt ar aizpildītu vidu vai ekvivalentu.
3.9. Piegādāt 2017. gadā ražotus aizsargtērpus.

3.10. Norādīt piegādes laiku, nedēļās.

3.11. Vairogdziedzera formai jābūt līdzīgai, kā pievienotajai uzskates bildē.
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3.12 Vairogdziedzera aizsargu skaits ir orientējošs, pasūtījums tiks veikts pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
4. Prasības aizsargbrillēm:

4.1 Aizsargbrilles jāpiegādā kopā ar briļļu maku to uzglabāšanai un mikrošķiedras lupatiņu briļļu kopšanai un tīrīšanai.
4.2 Aizsarbriļļu priekšpuses/sānu svina ekvivalents ne mazāks kā attiecīgi 0.75/0.5 mmPb.
4.3 Ar regulējamu stiprinājumu ap galvu (briļļu fiksācijai).
4.4 Aizsargbriļļu kopējais svars nepārsniedz 83 gramus.
4.5 Aizsargbriļļu rāmja materiālam jābūt izgatavotam no izturīga materiāla. 

4.6 Aizsargbriļļu garantija – ne mazāk kā 24 mēneši.
4.7 Pievienot fotoattēlu, piedāvātajam modelim.
4.8 Piegādāt 2017. gadā ražotas aizsargbrilles.

4.9 Norādīt piegādes laiku, nedēļās.
5. Prasības aizsargbrillēm, kas uzliekamas virs optiskajām brillēm:
5.1 Aizsargbrilles jāpiegādā kopā ar briļļu maku to uzglabāšanai un mikrošķiedras lupatiņu briļļu kopšanai un tīrīšanai.

5.2 Aizsargbrilles ir paredzētas valkāt virs optiskajām brillēm.

5.3 Aizsarbriļļu priekšpuses/sānu svina ekvivalents ne mazāks kā attiecīgi 0.75/0.5 mmPb.
5.4 Ar regulējamu stiprinājumu ap galvu (briļļu fiksācijai).

5.5 Aizsargbriļļu kopējais svars nepārsniedz 90 gramus.

5.6 Aizsargbriļļu rāmja materiālam jābūt izgatavotam no izturīga materiāla. 

5.7 Aizsargbriļļu garantija – ne mazāk kā 24 mēneši.

5.8 Pievienot fotoattēlu, piedāvātajam modelim.
5.9 Piegādāt 2017. gadā ražotas aizsargbrilles.

5.10 Norādīt piegādes laiku, nedēļās.
6. Prasības aizsargcepurei:
5.1
Aizsargcepures aizsargmateriālam jābūt izgatavotam no vieglsvina, kas nodrošina 5.2.punktā noteikto svina ekvivalentu.

5.2 
Aizsargmetriāla svina ekvivalents ir ne mazāks kā 0.5 mm Pb pie 100kV

5.3. Aizsargcepures  ārējam materiālam jābūt izgatavotam no viegli tīrāma materiāla, kas nesatur lateksu.
5.4. Aizsargcepures ārējais materiāls izgatavots no viegli kopjama, izturīga un mitrumu neuzsūcoša materiāla;

5.5. Aizsargcepures pakauša daļā iestrādāts elastīgs segments, kas nodrošina aizsargcepures fiksāciju uz galvas un vieglu cepures noņemšanu; 1.gab.

5.6. Aizsargcepures pakauša daļa sasienam ar striķi vai ekvivalents; 1.gab.

5.7. Pieejami  S, M un L izmēri.

5.8. Pieejams paraugs apskatīšanai un piemērīšanai.
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