„Trombocītu masas automatiskā maisītāja piegāde”

Iepirkuma instrukcija

Tehniskā Specifikācija

1. Trombocītu masas automatiskais maisītājs kas paredzēts 5-10 dēvu uzglabāšanai 220C ± 20C temperatūrā.

2. 2-5 trombocītu maisu plaukti ar perforēto neslīdošo virsmu.
3. Galda iekārta ar svaru ne vairāk kā 12kg un ne lielākā par 40x40cm.
4. Darba spriegums 220V/50Hz.
5. Iebūvēta signalizācija ar skaņas regulātoru.
6. Iebūvēts gaisa ventilators.
7. Iespēja savienoties ar centralizēto informācijas sistēmu.
8. CE sertifikāts.
9. Garantijas laiks ne mazāk kā 24 mēneši.
10. Piegāde 30 dienu laikā.
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