
Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija 
“SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas ēku un korpusu numerācijas zīmju izgatavošana un uzstādīšana”.
1. Iepirkuma priekšmets – ēku un korpusu numerācijas zīmju izgatavošana atbilstoši Rīgas domes 2013. gada 22. oktobra noteikumiem Nr.62 “Par ielu un laukumu nosaukumu zīmju, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju un infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā” (ieskaitot grozījumu projektu) (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.62) un pasūtītāja sniegtai informācijai vai datiem (turpmāk – Prece).
2. Izpildītājs Preci izgatavo, piegādā un uzstādīšanu ar instalāciju veic SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāros:

· Stacionārs “Gaiļezers” Hipokrāta iela 2, Rīga, 

· Stacionārs “Latvijas Onkoloģijas centrs” Hipokrāta iela 4, Rīga

· Stacionārs “Biķernieki” Lielvārdes iela 68, Rīga, 

· Stacionārs “Latvijas Infektoloģijas centrs” Linezera iela 3, Rīga.

        ar savu darbaspēku, inventāru, transportu un tehnisko nodrošinājumu.

3. Preces piegādes laiks tiek saskaņots ar Pasūtītāja norādīto kontaktpersonu.

4. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt tehniskai specifikācijai un pieteikumam neatbilstošu Preci.

5. Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņa vai Pakalpojuma trūkumu novēršanas termiņš 3 (trīs) darba dienu laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas.

6. Ēku un korpusu numerācijas zīmju tehniskais apraksts:

	Nr. p. k.
	Preces nosaukums
	Tehniskais apraksts
	Vizuālais izskats

	6.1.
	Izliekta emaljēta metāla ēku un korpusu numerācijas zīme
	Izgatavota no izliektas emaljēta metāla plāksnes.
Plāksnes forma - izliekta

Plāksnes biezums vismaz 2.6mm.

Paredzētas 4 vietas (pa vienai katrā stūrī) zīmes piestiprināšanai pie sienas.

Garantijas termiņš plāksnei – vismaz 15 gadi.

Izgatavošana 10 darba dienu laikā no pieteikuma izdarīšanas brīža (e–pasta nosūtīšanas dienas un tā apstiprināšanas telefoniski).
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	6.2.
	Iekšēji izgaismota ēkas numura zīme no metāla.


	Izgatavota no cinkota metāla, apstrādāta ar pulverkrāsojumu un ar atstarojošu uzlīmi.

Plāksnes biezums vismaz 2.6 mm.

Paredzētas 4 vietas (pa vienai katrā stūrī) zīmes piestiprināšanai pie sienas.

Plāksnes iekšējai izgaismošanai izmantojamas LED diodes.

Garantijas termiņš plāksnei – vismaz 10 gadi.

Garantijas termiņš uzlīmei – vismaz 5 gadi.

Izgatavošana 30 darba dienu laikā no pieteikuma izdarīšanas brīža (e – pasta nosūtīšanas dienas un tā apstiprināšanas telefoniski).
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1. pielikums
Lielizmēra izliekta numura zīme no metāla.
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2. pielikums
Iekšēji izgaismota ēkas numura zīme no metāla.
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