Tehniskā specifikācija
Pacientu trauksmes sistēma

Objekts: Nieru slimību un nieru aizstājterapijas klīnikas telpas, Hipokrāta iela 2, Rīga

Sistēma: DSC ar bezvadu iekārtām Elmes, durvju koda/karšu kontrolieris Competition un sarunu iekārta Commax
	Nr.p/k
	Iekārtas nosaukums
	Ražotājs
	Mērvienība
	Daudzums

	

	1
	Palātu izsaukuma vadības un indikācijas panelis
	Nestand.
	kompl.
	1

	2
	Kontrolpanelis PC 5020
	DSC
	gb.
	1

	3
	Vadības pults PC 5532
	DSC
	gb.
	1

	4
	Akumulatoru baterija 12V 7Ah
	MARS
	gb.
	1

	5
	Kustības detektors PIR
	Crow
	gb.
	2

	6
	Bezvadu radiosignāla retranslators 
	Elmes TRX
	gb.
	1

	7
	Video DVR 4 Ch rakstītājs HDD 80 Gb
	Pima
	gb.
	1

	8
	Videokamera Analog Dome 700 TVL
	
	gb.
	1

	

	Durvju atvēršanas un sarunu iekārtas
	
	
	

	1
	Ieejas domofona sarunu panelis 
	Slinex
	gb.
	1

	2
	Domofona video monitors
	Slinex
	gb.
	2

	3
	Koda karšu kontrolieris 
	Competition DH16A-10DT
	gb.
	3

	3
	Koda karšu kontrolieris 
	Competition

DH-2EM-W
	gb.
	3

	4
	Barošanas bloks 220/13,6/ AKB 1,2Ah
	Pulsar
	gb.
	6

	5
	Elektromagnētiskā durvju atslēga
	EM Spruds
	gb.
	3

	5
	Elektromagnētiskā durvju atslēga
	 Sherif 1 
	gb.
	3

	Palātu aprīkojums
	
	
	

	1
	Bezvadu izsaukuma poga 1 kanālam
	Elmes
	gb.
	22

	2
	Zonu paplašinātājs PC 5108
	DSC
	gb.
	6

	3
	Kārba ar gaismas indikatoru
	Heliks DS
	gb.
	7

	4
	Bezvadu uztvērējs 4 kanāliem
	Elmes
	gb.
	6

	

	Dialīzes un operāciju zāle
	
	
	

	

	1
	Bezvadu izsaukuma poga 1 kanālam
	Elmes
	gb.
	24

	2
	Bezvadu uztvērējs 20 kanāliem
	Elmes
	gb.
	2

	3
	Bezvadu uztvērējs 8 kanāliem
	Elmes
	gb.
	1

	            4
	Barošanas bloks 220/13,6/AKB 1,2Ah
	Pulsar
	gb.
	1

	


	Nr.p/k
	Darba nosaukums
	Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums
	Piezīmes

	
	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Vadības iekārtas nostrādāšanas un indikācijas darbības pārbaude, fiksējot stāvokli uzskaites žurnālā (uztveršanas kontroles iekārtas vai aparātus, detektorus, izziņošanas ķēdes- vai tiem nav mehāniski bojājumi)
	Katru mēnesi
	Katru mēnesi
	

	2.
	Sistēmas vadības iekārtas, indikācijas un apziņotājiekārtu vizuālā apskate un atklāto defektu novēršana. Iekārtu pārbaude. Defektācijas akta sastādīšana iekārtu bojājuma gadījumā.
	Katru mēnesi
	Katru mēnesi
	

	3.
	Pamata un rezerves barošanas avotu darbības pārbaude.
	Katru mēnesi
	Katru mēnesi
	

	4.
	Sistēmas iekārtu profilaktiskā apkope, sistēmas testēšana un darbspēju pārbaude (pārbauda iekārtu sastāvdaļu darbību, raid/uztveršanas kontroles iekārtas vai aparātus). Defektu novēršana, defektācijas akta sastādīšana bojājuma gadījumā, tāmes sagatavošana un iesniegšana.
	-
	Katru mēnesi pa daļām vai 100% iekārtu sastāvdaļas pārbaudīšana reizi gadā
	

	5.
	Iekārtas bojājumu novēršana
	-
	Pēc pasūtījuma izsaukuma- saskaņot ar atbildīgo personu
	

	6.
	Tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnāla aizpildīšana
	Katrā etapā
	Katrā etapā
	


	Aizpilda pretendents
	

	Cena bez PVN par 1 apkalpošanas mēnesi


	

	Cena bez PVN par 36 apkalpošanas mēnešiem
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