TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Pretendentam jāpiegādā svītru kodu skeneri ar sekojošām minimālajām tehniskajām prasībām:
	Nr.
	Tehnisko parametru rādītāji
	Noteiktās prasības
	Pretendenta apliecinājums

	1.1.
	Svīru kodu skeneris 
	

	1.1.
	Interfeiss
	Vismaz USB 
	

	1.2.
	Vada garums
	1.5 - 3.0 m
	

	1.3.
	Gaismas avots
	Diožu. Ne mazāk par 650 nm
	

	1.4.
	Optika
	Lāzera tehnoloģija
	

	1.5.
	Minimālā izšķirtspēja 
	Ne vairāk par 3 mil 
	

	1.6.
	Skenēšanas ātrums 
	Ne mazāk par 500 skanējumiem sekundē
	

	1.7.
	Skenēšanas laukums
	Min 65/30/65
	

	1.8.
	Dekodēšanas spējas
	EAN / UPC / Jan, UPC / EAN ar papildu JAN 8 & JAN 13, ISBN / ISSN, japāņu Bookland EAN, Code 39, Code 39 + ASCII, trioptic Code 39, Codabar (NM7), Code 128, Code 128 gadā + ASCII kods 93, Interleaved 2/5 (ITF), papildinājums 2/5, IATA kods, MSI / Plessy, Ķīnas pasta indekss, kods 32, 2/5, kods 11, UPC / EAN RSS, RSS ariants, GS1 DataBar
	

	1.9.
	Triecienizturība
	Jāiztur vairākus kritienus no vismaz 1.2m augstuma.
	

	1.10.
	Putekļu un mitruma izturība
	Ne zemāks par IP42 standartu
	

	1.11.
	Darbības temperatūra
	no 0°C līdz +50°C
	

	1.12.
	Atbalsta operētājsistēmas
	Vismaz 32/64-bit Windows 7, Windows 8, Windows 10 
	

	1.13.
	Garantija
	Vismaz 2 gadi, onsite, ar bojājumu novēršanu viena mēneša laikā
	





FINANŠU PIEDĀVĀJUMS


	Skenera modelis
	Vienību skaits
	Vienas vienības cena EUR bez PVN
	Kopējā summa EUR bez PVN

	
	30
	
	



