
DARBA UZDEVUMS
Ēkas/būves tehniskā apsekošana un Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana 
Radioloģijas nodaļai stacionārā “Gaiļezers”
[bookmark: _GoBack]
1. Pasūtītājs: 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
2. Objekta nosaukums un atrašanās vieta (turpmāk – Būve):
Slimnīcas ēka – Hipokrāta iela 2, Rīga, nekustamā īpašuma kadastra nr.0100 1222 078 005 (1.stāvs)
Slimnīcas ēka – Hipokrāta iela 2, Rīga, nekustamā īpašuma kadastra nr.0100 1222 078 006
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3. Apsekošanas mērķis ir veikt Būves padziļinātu tehnisko apsekošanu un tehniskās apsekošanas atzinuma sastādīšanu par esošās Būves stāvokli, kas pamatojams ar Pasūtītāja ieceri ietvaros veikt Būves pārbūvi:
3.1. veikt slimnīcas ēkas 0100 1222 078 005 1.stāva pārplānošanu, izveidojot diagnostiskās radioloģijas nodaļas ambulatoro pakalpojumu centru, paredzot arī liela svara diagnostikas iekārtu izvietošanu;
3.2. veikt slimnīcas ēkas 0100 1222 078 006 1.stāva telpu pārplānošanu, izveidojot diagnostiskās radioloģijas nodaļas stacionāro pakalpojumu centru, paredzot arī liela svara diagnostikas iekārtu izvietošanu;
3.3. veikt slimnīcas ēkas 0100 1222 078 006 1.stāva telpu paplašināšanu, izbūvējot papildu piebūves personāla telpu izvietošanai, kā arī papildu radioloģijas liela svara iekārtu izvietošanai stacionāru pacientu apkalpošanai.
4. Detalizētais izvērtējums veicams šādos posmos:
4.1. ņemot vērā to, ka Būves plānojums ir pārveidots un neatbilst inventarizācijas lietās norādītājam, veicama detalizēta telpu uzmērīšana (ēkai 0100 1222 078 005 1.stāvs un 0.stāvs, bet ēkai 0100 1222 078 006 pilnībā). Šī posma rezultātā pasūtītājam ir jābūt pieejamam aktuālajam ēkas telpu plānam digitālā formātā, tai skaitā griezumi un inženierkomunikāciju izvietojumi;
4.2. ņemot vērā to, ka Būvēs ir izvietotas liela svara diagnostikas iekārtas, kuru novietošanai ir izveidoti dažādi nesošo konstrukciju stiprinājumi zem iekārtām un grīdās, nepieciešams veikt detalizētu Būvju nesošo konstrukciju novērtējumu. Šī posma ietvaros pasūtītājam ir jāsaņem detalizēti aprēķini un atzinums par korpusa konstruktīvo noturību un drošību, atbilstību lietošanas funkcijai, kā arī priekšlikumus un risinājumus konstrukciju stiprināšanai (ja nepieciešams); 
4.3. veikt pilnu Būves apsekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Visām Būves daļām, kā arī iekšējiem inženiertīkliem un iekārtām, ārējiem inženiertīkliem, teritorijas labiekārtojumam, zemes vienības un Būves izvietojuma novērtējumam, atbilstoši Tehniskās apsekošanas uzdevumā norādītajam darbu apjomam, un, ja nepieciešams, nodrošināt padziļinātu izpēti, pielietojot atbilstošu metodi, kas norādīta LBN 405-15 13. punktā.
5. Būves Tehnisko apsekošanu (turpmāk – Tehniskā apsekošana) veikt pamatojoties uz zemāk norādītājiem normatīviem vai to ekvivalentiem:
5.1. Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” (turpmāk – LBN 405-15);
5.2. Būvniecības likumu (09.07.2013.);
5.3. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
5.4. Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”;
5.5. Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves”.
6. Tehnisko apsekošanu nodrošināt:
6.1. attiecīgajā jomā sertificētam būvspeciālistam (fiziskai personai), kurš reģistrēts būvspeciālistu reģistrā vai būvkomersantu reģistrā reģistrētai juridiskai personai, kura nodarbina attiecīgās jomas būvspeciālistus, kuri ir atbildīgi par apsekošanas kvalitatīvu izpildi un ir apdrošinājuši savu profesionālo darbību;
6.2. personām, kuras veic darbu augstumā, darbu veikšanas vietā ir jābūt spēkā esošai apliecībai/sertifikātam par apmācībām darbam augstumā vai augstkāpēja darbam (atkarībā no augstuma, kurā tiek veikts darbs), kā arī pēc pirmā pieprasījuma apliecība/sertifikāts tiek uzrādīta PASŪTĪTĀJA pārstāvim.
7. [bookmark: _Hlk64967072]IZPILDĪTĀJAM pakalpojumu sniegšanas laikā nodrošināt valsts normatīvu prasību izpildi darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un elektrodrošībā attiecībā uz pakalpojuma nodrošināšanā iesaistītajiem IZPILDĪTĀJA darbiniekiem, t.sk.:
7.1. [bookmark: _Hlk64967097]instruēt pakalpojuma izpildē iesaistītos darbiniekus darba aizsardzībā, elektrodrošībā un ugunsdrošībā;
7.2. [bookmark: _Hlk64967108]novērtēt darba vides riska faktorus darba videi un veicamajam darbam, un iepazīstināt ar šo novērtējumu darbu izpildē iesaistītos darbiniekus.
8. [bookmark: _Hlk64963089]Būves apsekošanā un atzinumā, ņemot vērā apsvērumu, ka Pasūtītāja rīcībā ir būves būvniecības dokumenti (tehniskā projekta), bet ēkas ekspluatācijas laikā ir būtiski mainīts izmantošanas veids. Tādēļ paredzami papildu veicamie izpētes darbi:
8.1. [bookmark: _Hlk64962993]būves pārsegumu detalizēta izpēte, tai konstruktīvā risinājuma noskaidrošana, izmantoto materiālu izpēte un biezuma noteikšana. Paredzama arī pīrāga daļēja atsegšana;
8.2. [bookmark: _Hlk64963055]nesošo starpsienu un ārsienu atsegšana, bojājumu, defektu un nepilnību noteikšana, konstruktīvā risinājuma noskaidrošana, izmantoto materiālu izpēte un biezuma noteikšana to sastāvdaļu ģeometrisko parametru noteikšana, tai skaitā izmantoto materiālu pārbaude laboratorijā;
8.3. [bookmark: _Hlk64963128]pamatu skatrakumu veikšana (pieejamās vietās) un pamatu nestspējas aprēķins;
8.4. u.c. metožu, paņēmienu izmantošanu, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību izpildi.
9. Papildu prasības Būves apsekošanai:
9.1. Izpildītajam ir jāiepazīstas ar Pasūtītāja iesniegto esošo būvju dokumentāciju. Jāveic ēkas ekspertīzes atzinumā atzīmi par iepazīšanos ar attiecīgiem dokumentiem;
9.2. Būves nesošo konstrukciju vizuāla un tehniskā apsekošana, pārseguma galveno būvkonstrukciju elementu nestspējas aprēķins;
9.3. Raksturīgāko Būves detaļu pēc darba uzdevuma, tā nepieciešamības un/vai izpildītāja ieskatiem - fotofiksācija, kontroluzmērījumi, kontrolatsegumi, šurfēšanas darbi, norādot attiecīgu informāciju sastādītājā ēkas apsekošanas kartogrammā;
9.4. Apsekojamo konstrukciju detaļu apraksts, to uzmērījumi - pēc nepieciešamības vai Izpildītāja ieskatiem;
9.5. Izpildītajam jāapseko ēkas elementi, apdares risinājumi un inženieraprīkojums tiešā tuvumā.
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