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Prasības darba zonas radiācijas monitoringa pārbaudēm:

1.  Pārbaudes jāveic saskaņā ar 12.11.2013. MK noteikumiem Nr.1284 “Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība”.
2. Pārbaudes veic pēc Pasūtītāja pieprasījuma 12 mēnešu laikā;
3. Par pārbaužu vietu un laiku Pasūtītājs vienojas iepriekš ar Diagnostiskā radioloģijas centra medicīnas fiziķiem.
4. Pēc pārbaudes Pasūtītājam tiek izsniegts darba zonas radiācijas monitoringa pārbaudes protokols, kurā norādīti pārbaudes rezultāti 5 darba dienu laikā, pēc pārbaudes veikšanas.
5. Rēķinu, darba pieņemšanas nodošanas aktu un protokoli ir jānodod Diagnostiskā radioloģijas centra medicīnas fiziķiem. 
6. Visas izmaksas ir jāiekļauj cenā par vienu pārbaudi. Darba zonas radiācijas monitoringa iekārtu apjoms ir orientējošs, un Pasūtītājs ir tiesīgs izmainīt noteikto monitoringu skaitu, nepārsniedzot kopējo pasūtījuma summu.
7. Pretendentam jāievēro Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra 2017.gada 14.februārī izstrādātās vadlīnijas “Darba vietas monitorings un tā rezultātu noformēšana”.
8. Pretendentam jāiesniedz:
8.1 akreditācijas apliecība SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā atbilstoši vienam no sekojošajiem standartiem:
· LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārējās prasības ";
· LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju"




1. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	

Darba zonas radiācijas monitorings
	Plānotais pārbaužu skaits
	Cena vienai pārbaudei, EUR bez PVN
	Summa kopā, EUR bez PVN 
	Summa kopā, EUR ar PVN

	Rentgeniekārtu darba zonas radiācijas monitorings ar izstrādātu telpu montāžas plānu
	15
	
	
	

	Pārvietojamo rentgeniekārtu darba zonas radiācijas monitorings bez izstrādāta telpu montāžas plāna
	15
	
	
	

	KOPĀ:
	30
	
	
	





