SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums
cenu aptaujai 
 “Termo printeru un naudas lāžu iegāde”

Termo printeris – CHD TH-308S vai līdzvērtīgs:
	Pozīcija
	Specifikācija un piezīmes

	Fiziskie parametri

	Izmēri
	145 x 205 x 143mm

	Korpuss
	Plastmasa

	Korpusa krāsa
	Tumši pelēka

	Barošana
	24V DC 2A

	Darbības temperatūra
	0C - 40C

	Relatīvais mitrums
	80% max

	Printeris

	Printeris
	Termo

	Drukas platums
	72 mm

	Papīra izmēri
	80 mm

	Drukas ātrums
	200 mm/s

	Griezējmehānisms
	Pilns vai daļējs

	Printera galvas dzīves cikls
	100 mil

	Lentes beigu sensori
	Ir

	Indikatori
	Lentas beigas, atvērts vāks

	Interfeiss
	RS232, USB un Ethernet

	Daudzums un piegāde

	Daudzums
	38 gab.

	Piegādes laiks
	1 mēnesis

	Piegādes apjoms
	Viss apjoms vienā piegādē



Naudas lāde – CHD NLG vai līdzvērtīga
	Pozīcija
	Specifikācija un piezīmes

	Fiziskie parametri

	Materiāls
	Metāls

	Monētu nodalījumi
	8, regulējams izmērs

	Banknošu nodalījumi
	4

	Banknošu turētāji
	Metāla

	Papildfunkcijas
	3 pozīciju atslēga (20 kombinācijas)

	Korpusa krāsa
	Tumši pelēka

	Izmēri
	410 (P) x 415 (G) x 110 (A) mm

	Daudzums un piegāde

	Daudzums
	38 gab.

	Piegādes laiks
	1 mēnesis

	Piegādes apjoms
	Viss apjoms vienā piegādē

	Savietojamība

	Savietojamība
	Naudas lādei jābūt savietojamai ar Termo printeri CHD TH-308S ar iespēju automātiski atvērt lādi


		
	· Piedāvājumā jāiekļauj arī visas ar piegādi saistītās izmaksas.

	· [bookmark: _GoBack]Apmaksa ar pēcapmaksu.
	 



