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Darba apraksts
Izveidot optisko savienojumu starp stacionāriem “Gaiļezers” ( Hipokrātu iela 2 ) un “Latvijas Onkoliģijas centrs”  ( Hipokrātu iela 4). Savienojums jāizveido izmantojot esošo pazemes koridoru. Veicot instalācijas darbus jāizmanto esošas kabeļu šahtas. Pazemes koridorā jāveic kabeļu nostiprināšana saskaņojot ar pasūtītāju. Optiskais savienojums jāizveido pasūtītāja esošos komutācijas skapjos uzstādot optiskos skapī montējamus savienojumus ar SC konektoriem.
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