Pielikums Nr. 3
Sarunu procedūras
“Videonovērošanas sistēmas ieviešana 9.korpusa Covid-19 infekciju
 nodaļu darba nodrošināšanai stacionārā “Gaiļezers” 3. un 6. stāvā”
ID Nr. RAKUS 2021/128A_1 Nolikumam


Tehniskā specifikācija
[bookmark: _GoBack]videonovērošanas sistēmas ieviešana 9.korpusa Covid-19 infekciju nodaļu darba nodrošināšanai stacionārā Gaiļezers 3. un 6.stāvos

	Apraksts
	Nodrošināt pacientu gultas ar video novērošanu un datu pārraidi. Iepirkumam ir 2 daļas:
· 1.daļa: pacientu gultu nodrošināšana ar video novērošanu un datu pārraidi 3.stāvā;
· 2.daļa: pacientu gultu nodrošināšana ar video novērošanu un datu pārraidi 6.stāvā.

	Veicamie darbi 
	· Veikt nepieciešamo kameru izvietojuma plānošanu;
· Veikt komunikācijas kabeļu plānošanu;
· Saskaņot nepieciešamo kameru un komunikācijas kabeļu shēmas saskaņošanu ar Pasūtītāju;
· Nodrošināt kameru uzstādīšanu un komunikācijas kabeļu izbūves darbus;
· Nodrošināt pie kamerām pieslēgto kabeļu komutāciju tādā veidā, lai visu kameru attēli būtu redzami monitoros māsu posteņos;
· Nodrošināt datu pārraides kabeļu montāžu piegādātāja uzstādītos paneļos visiem savienojumiem;
· Nodrošināt visus materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas darba izpildei.

	Gultu un palātu skaits
	· 1.daļa (3.stāvs): 52 gultas, 16 palātas. (sk. Pielikumu Nr. 1 pie Tehniskās specifikācijas ”3.stāva plāns”);
· 2.daļa (6.stāvs): 52 gultas, 16 palātas. (sk. Pielikumu Nr. 2 pie Tehniskās specifikācijas ”6.stāva plāns”).

	Videokameras
	· Nodrošināt tādu videokameru skaitu, kas nodrošina visu gultu pārredzamību;
· Videokameru izškirspējai ir jābūt vismaz 4 Mp;
· Video kamerām palātās datu kabelis montējas bez rozetes;
· CE marķējums iekārtām.

	Video iekārtas
	1.daļa (3.stāvs):
· Skaits 2 (divas), montāža māsu posteņos
· CE marķējums iekārtām
2.daļa (6.stāvs):
· Skaits 2 (divas), montāža māsu posteņos
· CE marķējums iekārtām


	Video iekārtu monitori
	· Katrai videoiekārtai - 2 (divi). 
· Komplektā pieslēgumu vadi 10m;
· Izmērs 24’’ (collas).
· CE marķējums iekārtām

	Video ieraksts
	Nē

	Datu pārraides tīkla pieslēgumi
	1.daļa:
· 2 (divi) Cat5 pieslēgumi pie katras gultas
· 14 papildu pieslēgumi pie māsu posteņiem un personāla telpās
2.daļa:
· 2 (divi) Cat5 pieslēgumi pie katras gultas
· 14 papildu pieslēgumi pie māsu posteņiem un personāla telpās

	Kabeļu montāžas veids
	Virsapmetuma

	Kabeļus rozetes
	Virsapmetuma

	Komutācijas skapji
	Nodrošina pasūtītājs

	Komutatori
	Nodrošina pasūtītājs

	Dokumentācija
	· Ar Pasūtītāju saskaņots videokameru un komunikācijas kabeļu projekts
· Kvalitātes mērījumu testi

	Darbu izpildes termiņš
	2 (divas) nedēļas no līguma parakstīšanas dienas



Pretendentam ir jāiesniedz tāme, kurā ietverti visi materiāli, iekārtas un darbi, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildi.

Tehnisku jautājumu gadījumā sazināties ar Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas atbildīgo meistaru: t. 20222392.

Pielikums Nr. 1 pie Tehniskās specifikācijas
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