TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN DARBA UZDEVUMS

Gāzu sistēmas izbūves darbi veicami saskaņā ar Latvijas medicīnisko gāzu standartiem:
· „Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmas. 1. daļa: Saspiestām medicīniskām gāzēm un vakuumam paredzētās cauruļvadu sistēmās” (LVS EN ISO 7396-1:2016);
· „Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmas. 2. daļa: Anestēzijas gāzu novadīšanas sistēmas” (LVS EN ISO 7396-2:2007);
· Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmu termināļi. 1. daļa: Saspiestu medicīnisko gāzu un vakuuma termināļi (EN ISO 9170-1:2017 / Scandinavian Standard SS 87 524 30);
· Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmu termināļi. 2. daļa: Anestēzijas gāzes aizvades sistēmu termināļi (ISO 9170-2:2008).

Darba uzdevums
[bookmark: _GoBack]Veikt jaunu cauruļvadu un rozešu montāžu stacionāra “Gaiļezers” 9. korpusa 11. stāvā atbilstoši stāvu plānam (pielikumā “Gailezers_9k_11st_komentari.pdf”) un apjomu tabulai (pielikumā “Apjomi RAKUS 11. stāvs.xlsx”).
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