Pielikums Nr. 3
Sarunu procedūras
“Videonovērošanas sistēmas ieviešana pacientu novērošanaii stacionārā ,,Juglas 20””
ID Nr. RAKUS 2021/128A_3 Nolikumam


Tehniskā specifikācija
videonovērošanas sistēmas ieviešana pacientu novērošanai stacionārā ,,Juglas 20”

	Apraksts
	Nodrošināt pacientu gultas ar video novērošanu. Iepirkumam ir trīs daļas:
· [bookmark: _GoBack]nodrošināt pacientu gultas ar video novērošanu “A” korpusā;
· nodrošināt pacientu gultas ar video novērošanu “E” korpusā;
· nodrošināt pacientu gultas ar video novērošanu “F” korpusā.

	Veicamie darbi 
	· Veikt nepieciešamo kameru izvietojuma plānošanu;
· Saskaņot nepieciešamo video kameru izvietošanu ar Pasūtītāju;
· Nodrošināt kameru uzstādīšanas darbus;
· Nodrošināt pie kamerām pieslēgto kabeļu komutāciju tādā veidā, lai visu kameru attēli būtu redzami monitoros māsu posteņos;
· Nodrošināt datu pārraides kabeļu montāžu piegādātāja uzstādītos paneļos visiem savienojumiem;
· Nodrošināt visus materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas darba izpildei.

	 Palātu skaits
	Korpusos ir šāds palātu skaits (korpusu plāni ir pielikumā):
· ,,A” korpuss 28 palātas (sk. Pielikumu Nr. 1 pie Tehniskās specifikācijas ”A” korpusa plāns);
· ,,E” korpuss 30 palātas (sk. Pielikumu Nr. 2 pie Tehniskās specifikācijas ”E” korpusa plāns);
· ,,F” korpuss 28 palātas (sk. Pielikumu Nr. 3 pie Tehniskās specifikācijas ”F” korpusa plāns).

	Videokameras
	Nodrošināt kameras, kas nodrošina visu gultu pārredzamību:
· ,,A” korpusā vismaz 50 videokameras;
· ,,E” korpusā vismaz 53 videokameras;
· ,,F” korpusā vismaz 32 videokameras ;
· Videokameru izškirspējai ir jābūt vismaz 4 Mp;
· Video kamerām palātās datu kabelis montējas bez rozetes;
· CE marķējums iekārtām.

	Video iekārtas
	· Katram korpusam atsevišķa ierakstu iekārta, montāža pasūtītāja norādītajos komutāciju skapjos 
· CE marķējums iekārtām


	Video iekārtu monitori
	· Videonovērošanas darba vieta būs māsu posteņi. Katrā postenī darba stacija ar datoru un trīs monitoriem.Katrā korpusā divi māsu posteņi.
· Komplektā pieslēgumu vadi. 
· Izmērs 24’’ (collas).
· CE marķējums iekārtām

	Video ieraksts
	Nē

	Kabeļu montāžas veids
	Virsapmetuma

	
	

	Komutācijas skapis
	Nodrošina pasūtītājs

	Komutators
	Nodrošina pasūtītājs

	Komutācijas
	Komutācijas skapī 

	Dokumentācija
	Izpilddokumentācija jāiesniedz pie darbu nodošanas.

	Darbu izpildes termiņš
	Divu nedēļu laikā no darbu pasūtīšanas brīža par katru korpusu.
Darbu pasūtīšanas laiku nosaka Pasūtītājs.



Pretendentam ir jāiesniedz tāme, kurā ietverti visi materiāli, iekārtas un darbi, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildi.
Tehnisku jautājumu gadījumā sazināties ar Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas atbildīgo meistaru: t. 20222392.
[bookmark: _Hlk91663925]Pielikums Nr. 1 pie Tehniskās specifikācijas
“A” korpusa plāns
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[bookmark: _Hlk91664008]Pielikums Nr. 2 pie Tehniskās specifikācijas
“E” korpusa plāns
[image: ]



Pielikums Nr. 3 pie Tehniskās specifikācijas
“F” korpusa plāns
[image: ]

image2.png
)
-
@__
o] =

| msiessnns  she otas 6
| menoss g bl

TemsEes— i e
- H
o | #

ot

iai ®

19.10.2021

| AN N





image3.png
= o
- ®
_ @ |e —
- —— 4
[ A ,
s o p- 38 9 =S o
el o
T et -
N e =
e
H o
=
. A =
i ==
. | §
s
et
77777 i





image1.png
-





