


Tehniskā specifikācija
[bookmark: _Hlk92368181][bookmark: _GoBack]Datu tīkla izbūve stacionārā, ,Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”

	Apraksts
	Nodrošināt datu pārraides tīkla pieslēgumu  pie pacientu gultām. 

	Veicamie darbi 
	· Veikt komunikācijas kabeļu plānošanu;
· Saskaņot nepieciešamo komunikācijas kabeļu shēmas ar Pasūtītāju;
· Nodrošināt kabeļu izbūves darbus;
· Nodrošināt datu pārraides kabeļu montāžu piegādātāja uzstādītos paneļos visiem savienojumiem;
· Nodrošināt visus materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas darba izpildei.

	Gultu un palātu skaits
	6 palātas , 6 gultas . (sk. Pielikumu Nr. 1 pie Tehniskās specifikācijas ”Stāva plāns”.)

	
	

	Datu pārraides tīkla pieslēgumi
	· 2 (divi) Cat6 pieslēgumi pie katras gultas


	Kabeļu montāžas veids
	Virsapmetuma. kabeļu kanālos

	Kabeļu rozetes
	Virsapmetuma marķētas

	Komutācijas skapis
	Nodrošina pasūtītājs

	Komutators
	Nodrošina pasūtītājs. 

	Komutācijas
	Komutācijas skapī  piegādātāja komutācijas paneļos

	Dokumentācija
	· Ar Pasūtītāju saskaņots komunikācijas kabeļu projekts
· Kvalitātes mērījumu testi

	Darbu izpildes termiņš
	6 (sešas) darba dienas no brīža, kad Pretendents ir noteikts par cenu aptaujas uzvarētāju



Pretendentam ir jāiesniedz tāme, kurā ietverti visi materiāli, iekārtas un darbi, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildi.

Tehnisku jautājumu gadījumā sazināties ar Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas atbildīgo meistaru: t. 20222392.


Pielikums Nr. 1 pie Tehniskās specifikācijas
Stacionāra ,,TPSC
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