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	Nr.
p.k.
	Tehniskais parametrs
	Specifikācija (minimālās prasības)
	Piedāvājums

	1
	Jāpiegādā pretendenta brandēti 10GBit/s SFP+ single-mode optisko transīveru moduļi, kurus pretendents ir testējis un kas ir pilnībā savietojami ar Cisco Nexus 9300 sērijas un Cisco Catalyst 9200 sērijas komutatoriem.

	20 gab.
	

	1.1
	Atbilstošs IEEE 802.3-2005 10G Ethernet 10GBase-LR/LW standartam

	
	

	1.2
	Elektriskā saskarsne atbilst specifikācijai SFF-8431

	
	

	1.3
	Pārvaldības saskarne atbilstoši SFF-8431 un SFF-8472
	
	

	1.4
	SFP+ MSA korpuss ar duplex LC spraudni
	
	

	1.5
	1310nm DFB lāzers
	
	

	1.6
	Darba temperatūra 0 – 70 C
	
	

	1.7
	Darba attālums – līdz 10 km izmantojot 9/125m SMF
	
	

	1.8
	Atbilstošs RoHS Direktīvai
	
	

	1.9
	Moduļiem ir unikāli piešķirti un uzskaitīti sērijas numuri

	
	

	1.10
	Moduļa tips un sērijas numurs ir norādīts uz tā etiķetes

	
	

	1.11
	Moduļi ir elektroniski identificējami - tajos EEPROM ir ierakstīta informācija par moduli, ieskaitot uz ārējā marķējuma norādīto sērijas numuru un ražotāju (Vendor Code), kas ir vienāds ar vai viennozīmīgi identificējams ar ražotāja nosaukumu

	
	

	1.12
	Moduļi ir individuāli testēti un tiem ir pieejami testu ziņojumi, kurā katram modulim (sērijas numuram) ir norādīti optisko signālu parametri (raidīšanas jauda, uztveršanas jutīgums u.c.) un testa vides parametri, pie kuriem ir veikti testi

	
	

	1.13
	5 gadu garantiju

	
	

	1.14
	Pretendents nodrošina moduļu nomaiņu uz Cisco oriģinālajiem moduļiem, ja tiek apstiprināta moduļu nesavietojamība ar Cisco iekārtām

	
	

	1.15
	Pretendentam ir vismaz 5 gadu pieredze piegādāt šādus moduļus atbilstoši prasībām. Šīs prasības izpildi nevar nodot apakšuzņēmējam
	
	

	2
	Jāpiegādā pretendenta brandēti 10GBit/s SFP+ single-mode optisko transīveru moduļi, kurus pretendents ir testējis un kas ir pilnībā savietojami ar Cisco Nexus 9300 sērijas un Cisco Catalyst 9200 sērijas komutatoriem.

	7 komplekti ( komplekts 2 gab.)
	

	2.1
	Atbilstošs IEEE 802.3-2005 10G Ethernet 10GBase-LR/LW standartam

	
	

	2.2
	Elektriskā saskarne atbilst specifikācijai SFF-8431

	
	

	2.3
	Pārvaldības saskarne atbilstoši SFF-8431 un SFF-8472
	
	

	2.4
	SFP+ MSA korpuss ar duplex LC spraudni
	
	

	1.5
	1270nm DBF lazers vienam modulim, 1330nm DFB lazers otram modulim
	
	

	1.6
	Darba temperatūra 0 – 70 C
	
	

	1.7
	Darba attālums – līdz 20 km izmantojot 9/125m SMF
	
	

	1.8
	Atbilstošs RoHS Direktīvai
	
	

	1.9
	Moduļiem ir unikāli piešķirti un uzskaitīti sērijas numuri

	
	

	1.10
	Moduļa tips un sērijas numurs ir norādīts uz tā etiķetes

	
	

	1.11
	Moduļi ir elektroniski identificējami - tajos EEPROM ir ierakstīta informācija par moduli, ieskaitot uz ārējā marķējuma norādīto sērijas numuru un ražotāju (Vendor Code), kas ir vienāds ar vai viennozīmīgi identificējams ar ražotāja nosaukumu

	
	

	1.12
	Moduļi ir individuāli testēti un tiem ir pieejami testu ziņojumi, kurā katram modulim (sērijas numuram) ir norādīti optisko signālu parametri (raidīšanas jauda, uztveršanas jutīgums u.c.) un testa vides parametri, pie kuriem ir veikti testi

	
	

	1.13
	5 gadu garantiju

	
	

	1.14
	Pretendents nodrošina moduļu nomaiņu uz Cisco oriģinālajiem moduļiem, ja tiek apstiprināta moduļu nesavietojamība ar Cisco iekārtām

	
	

	1.15
	Pretendentam ir vismaz 5 gadu pieredze piegādāt šādus moduļus atbilstoši prasībām. Šīs prasības izpildi nevar nodot apakšuzņēmējam
	
	




Piegādes termiņš – līdz 4 nedēļā,

Izmaksās jāiekļauj visas transportēšanas izmaksas un nodokļu maksājumi preces piegādei līdz pasūtītāja adresei Rīga, Hipokrātu iela 2
