

Tehniskā specifikācija
[bookmark: _GoBack]Datu tīkla izbūve stacionāra,,LOC” 8.stāvā Hipokrāta ielā 4.

	Apraksts
	Nodrošināt datu pārraides tīkla pieslēgumu pie  pacientu gultām un darba vietām.

	Veicamie darbi 
	· Veikt komunikācijas kabeļu plānošanu;
· Saskaņot nepieciešamo komunikācijas kabeļu shēmas ar Pasūtītāju;
· Nodrošināt kabeļu izbūves darbus;
· Nodrošināt datu pārraides kabeļu montāžu piegādātāja uzstādītos paneļos (Cat6 24 vietīgi, divi gab.)visiem savienojumiem komutāciju skapī;
· Nodrošināt visus materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas darba izpildei.

	Gultu , palātu  un darba vietu skaits
	6 gultas, 2 palātas, viena darba vieta (sk.pielikumu Nr.1 ,8.st.plāns)  
Darba vieta foaje (sk. Pielikumu Nr. 2 pie Tehniskās specifikācijas,, 8.stāva plāns”.)

	
	

	Datu pārraides tīkla pieslēgumi
	· 2 (divi) Cat6 pieslēgumi pie katras gultas, kopā 12 pieslēgumi
· 4(četri) Cat6 darba vieta pie KAC posteņa
· 6 (seši) Cat 6 pieslēgumi pie darba vietas foaje
· Kopā 22 datu pieslēgumi


	Kabeļu montāžas veids
	Virsapmetuma kabeļu kanālos.

	Kabeļus rozetes
	Virsapmetuma ,marķētas

	Komutācijas skapis
	Nodrošina pasūtītājs

	Komutators
	Nodrošina pasūtītājs. 

	Komutācijas
	Komutācijas skapī  

	Dokumentācija
	· Ar Pasūtītāju saskaņots komunikācijas kabeļu projekts
· Kvalitātes mērījumu testi

	Darbu izpildes termiņš
	Viena nedēļa  no brīža, kad Pretendents ir noteikts par cenu aptaujas uzvarētāju



Pretendentam ir jāiesniedz tāme, kurā ietverti visi materiāli, iekārtas un darbi, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildi.

Tehnisku jautājumu gadījumā sazināties ar Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas atbildīgo meistaru: t. 20222392.

