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[bookmark: _GoBack]Optisko kabeļu montāža ,,NMPUK”

	Apraksts
	Nodrošināt optiskā kabeļa pieslēgumu 1. un 2. stāva komutācijas skapjiem

	Veicamie darbi 
	· Veikt kabeļa trases plānošanu;
· Saskaņot nepieciešamos darbus ar Pasūtītāju;
· Nodrošināt kabeļu izbūves darbus;
· Nodrošināt optisko kabeļu montāžu piegādātāja uzstādītos 24 portu optiskajos paneļos ar SC savienojumiem;
· Nodrošināt visus materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas darba izpildei.

	Kabeļu skaits
	Divi single mode 4 dzīslu. Kopā 290 m kabelis.

	Optisko kabeļu pieslēgumi.
	· No Datu centra pagraba stāvā uz komutācijas skapjiem 1. un 2. stāvā (skatīt pielikumos: -1.,1.un 2. stāvu plāni)

	Kabeļu montāžas veids
	Pa kabeļu trepi pagrabā un stāvos pie nesošās konstrukcijas virs piekaramajiem griestiem.
20mmx10mm kabeļu kanālos ja montāža iznāk uz sienas.
No pirmā uz otro stāvu gar pneimopasta cauruli.
Ja jāveic urbumi cauri sienām tad urbuma diametrs 50 mm.


	Dokumentācija
	· Ar Pasūtītāju saskaņots komunikācijas kabeļu projekts
· Kvalitātes mērījumu testi

	Darbu izpildes termiņš
	14 (četrpadsmit) dienas no brīža, kad Pretendents ir noteikts par cenu aptaujas uzvarētāju un rakstiski (e-pastā) izteikts lūgums par darbu uzsākšanu.



Pretendentam ir jāiesniedz tāme, kurā ietverti visi materiāli, iekārtas un darbi, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildi.

Tehnisku jautājumu gadījumā sazināties ar Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas atbildīgo par datu tīkliem Ivaru Rozenbergu, Tel. 20222392.
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