Tehniskā specifikācija
Datu tīkla izbūve stacionārā ,,Gaiļezers” 8., 4. un 5. korpusos

	Apraksts
	Nodrošināt datu pārraides tīkla pieslēgumus  telpās ”Pavasaris” un “Rudens” un ambulatorās daļas pašapkalpošanās kioskiem. 

	Veicamie darbi 
	· Veikt komunikācijas kabeļu plānošanu;
· Saskaņot nepieciešamo komunikācijas kabeļu shēmas ar Pasūtītāju;
· Nodrošināt kabeļu izbūves darbus;
· Nodrošināt datu pārraides kabeļu montāžu piegādātāja uzstādītos paneļos visiem savienojumiem;
· Nodrošināt visus materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas darba izpildei.

	Telpā ,,Pavasaris” desmit pieslēgumi
Ambulatorajā daļā pa diviem pieslēgumiem pie katra kioska.
	Telpu plāni pielikums Nr.1 unNr.2

	Datu pārraides tīkla pieslēgumi
	· 2 (divi) Cat6 virsapmetuma pieslēgumi pie katra pašapkalpošanās kioska ambulatorajā daļā.
· 20 (divdesmit) Cat6 pieslēgumi telpās “Pavasaris” un “Rudens” četras darba vietas. Divām darba vietām divi pieslēgumi pie katras un divām darba vietām pa trim pieslēgumiem pie katras. Rozetes RJ45 - Legrand 076561,  montējamas uz grīdas kabeļu kanālā Legrand 100 mm. Kabeļu kanāls būs jau uzmontēts.


	Kabeļu montāžas veids
	Virs piekārtajiem griestiem un virsapmetuma. Pasūtītāja uzstādītajos kabeļu kanālos uz sienām Telpā “Pavasaris” un piegādātāja uzstādītājos kabeļu kanālos ambulatorajā daļā. Kopējais kabeļu garums 1800 metri.

	Kabeļu rozetes
	Virsapmetuma


	Komutācijas skapis
	Nodrošina pasūtītājs

	Komutators
	Nodrošina pasūtītājs. 

	Komutācijas paneļi
	Komutācijas skapī piegādātāja Cat6 paneļos ( 24 portu ) – divi paneļi

	Dokumentācija
	· Ar Pasūtītāju saskaņots komunikācijas kabeļu projekts
· Kvalitātes mērījumu testi

	Darbu izpildes termiņš
	7 (septiņas) dienas no brīža, kad Pretendents ir noteikts par cenu aptaujas uzvarētāju



Pretendentam ir jāiesniedz tāme, kurā ietverti visi materiāli, iekārtas un darbi, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildi.

Tehnisku jautājumu gadījumā sazināties ar Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas atbildīgo meistaru: t. 20222392.
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Ambulatoras dalas 2. STAVA EVAKUACIJAS PLANS

ugunsgréka, avarijas vai citas bistamas situacijas gadijuma APSTIPRI%J — [
Hipokrata iela 2, Riga DSOS /S SRS )





image2.png
Cat6 kabelis un Cat 6 RJ45 rozetes montéjamas LEGRAND 100 mm penali





