Indikatīvās iekštelpu gaisa kvalitātes mērierīces iegāde

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Indikatīvās iekštelpu gaisa kvalitātes mērierīces
MĒRĶIS:
1. Noteikt CO un CO2 koncentrācijas līmeni telpā

2. Noteikt atmosfēras spiedienu

3. Noteikt temperatūru

4. Noteikt relatīvo gaisa mitrumu

Modelis: ___________________________

	KOMPLEKTĀCIJA

	Prasība
	Piedāvājums

	Iekštelpu gaisa kvalitātes izejas datu apstrādes programma DELTALOG 10
	

	4-tras x 1.2V NiMH baterijas
	

	CP23 USB kabelis
	

	Barošanas avots SWD10
	

	Iespēja uzglabāt datus atmiņas kartē vai citā datu nesējā
	

	Lietošanas instrukcija
	

	Mērierīcei jābūt verificējamai
	

	SPECIFIKĀCIJA

	CO2 Oglekļa dioksīda
	

	Sensors
	NDIR
	

	Mērījumu diapazons
	0 -  5000ppm
	

	Sensora darbības diapazons
	No -5 līdz +50°C
	

	Precizitāte
	±50ppm+3% no mērījuma
	

	Izšķirtspēja
	1ppm
	

	Temperatūras atkarība
	0.1%fs/°C
	

	Reakcijas laiks < (T90)
	120 sek (gaisa ātrums = 2m/sek)
	

	CO Oglekļa monoksīda
	

	sensors
	Elektroķīmiskā šūna
	

	Mērījumu diapazons
	0 - 500ppm
	

	Sensora darbības diapazons
	No -5 līdz  +50°C
	

	Precizitāte
	±3ppm+3 Mērījumu %
	

	Izšķirtspēja
	1ppm
	

	Reakcijas laiks (T90)
	< 50 sek
	

	Atmosfēras spiediens
	

	Sensora tips
	Pjezorezistīvs
	

	Mērījumu diapazons
	750 - 1100 hPa
	

	Precizitāte
	±1,5 hPa pie 25°C
	

	Izšķirtspēja
	1 hPa
	

	Temperatūras novirze
	±3hPa ar temperatūru no -20 līdz +60°C
	

	Relatīvais mitrums RH
	

	Sensora tips
	Kapacitatīvs
	

	Sensora aizsardzība
	Nerūsējošā tērauda režģa filtrs vai labāks
	

	Mērījumu diapazons
	0 - 100 % RH
	

	Sensora darbības diapazons
	No -20 līdz +60 °C
	

	Precizitāte
	±2% (10÷90% RH) ±2,5% atlikušajā diapazonā
	

	Izšķirtspēja
	0,1°C
	

	Temperatūras atkarība
	±2% no visa temperatūras diapazona
	

	Histerēze un atkārtojamība
	1% RH
	

	Reakcijas laiks (T90)
	< 20 sek (gaisa ātrums = 2m/sek) bez filtra
	

	Ilgtermiņa stabilitāte
	1%/gadā
	

	Temperatūra
	

	Sensora tips
	NTC 10kΩ
	

	Mērījumu diapazons
	No -20 līdz +60°C
	

	Precizitāte
	±0.2°C ±0.15% no mērījuma
	

	Izšķirtspēja
	0.1°C
	

	Reakcijas laiks (T90)
	< 30 sek. (gaisa ātrums = 2m/s)
	

	Ilgtermiņa stabilitāte
	0.1° C/gadā
	


