INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU




	
	Darba tehniskās specifikācijas – darba uzdevumi

	Nr.1
	Skābekļa ligzdu un cauruļvadu montāža stacionāra “Biķernieki” 1.ķirurģijas nodaļā.

	Nr.2
	Stacionāra “Gaiļezers” NMPUK jaunu skābekļa rozešu montāža.
























Skābekļa ligzdu un cauruļvadu montāža stacionāra “Biķernieki” 1.ķirurģijas nodaļā.

Darbu Tehniskā specifikācija – Darba pieteikums:
Veikt 12 skābekļa ligzdu un cauruļvada līniju izbūvi un pieslēgumu esošai centralizēta skābekļa līnijai stacionāra “Biķernieki” 1.ķirurģijas nodaļas palātās atbilstoši pielikumiem.
[image: ]
Izbūvējamai skābekļa līnijai ir jāatbilst ISO7396-1:2016 standartam.
Skābekļa ligzdām ir jāatbilst SS8752430 standartam.
Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti jāveic objekta apsekošana, lai novērtētu darbu apjomu.
Darbu uzsākšana nekavējoties, izpildes termiņš 2 nedēļas.











Stacionāra “Gaiļezers” NMPUK jaunu skābekļa rozešu montāža.

Darbu Tehniskā specifikācija – Darba pieteikums:
Veikt 7 skābekļa ligzdu un cauruļvada līniju izbūvi un pieslēgumu esošai centralizēta skābekļa līnijai stacionāra “Gaiļezers” NMPUK nodaļas palātās 1. un 2. stāvā atbilstoši pielikumiem.
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Izbūvējamai skābekļa līnijai ir jāatbilst ISO7396-1:2016 standartam.
Skābekļa ligzdām ir jāatbilst SS8752430 standartam.
Nepieciešamo skābekļa ligzdu skaitu nodrošina darbu pasūtītājs.
Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti jāveic objekta apsekošana, lai novērtētu darbu apjomu.
Darbu uzsākšana nekavējoties, izpildes termiņš 2 nedēļas.
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