SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

Tehniskā specifikācija- finanšu piedāvājums 
cenu aptaujai
„Diagnostiskās radioloģijas ierīču tehniskās uzraudzības un darba zonas radiācijas monitoringa veikšanu”.
[bookmark: _Toc320519967]
Pretendentam jāveic turpmāk minētās pārbaudes 1. pielikumā uzskaitītajām iekārtām un jāiesniedz sekojoši dokumenti:
1. funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes veikšanai pretendentam ir jāiesniedz:
1.1. akreditācijas apliecība, ka pretendents ir kompetents veikt inspicēšanu kā inspicēšanas institūcija (medicīnas ierīču tehniskā uzraudzību (funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes), kas ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā atbilstoši no sekojošajam standartam: LVS EN ISO/IEC 17020 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju";
1.2. pārbaudes jonizējošā starojuma avotiem jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.482. “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” 3. pielikuma 1. un 2. tabulas apjomā, pielikumā minētām iekārtu grupām.
2. Darba zonas radiācijas monitoringa veikšanai jāiesniedz: 
2.1. akreditācijas apliecība, ka pretendents ir akreditēts nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī akreditētā institūcijā (turpmāk – inspicēšanas institūcija); vai 
2.2. akreditācijas apliecība, ka pretendents ir laboratorija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī akreditētā laboratorijā (turpmāk – akreditēta laboratorija); vai 
2.3. radiācijas drošības un kodoldrošības eksperta sertifikāts.
3. Pretendentam jāievēro Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra 2017.gada 14.februārī izstrādātās vadlīnijas “Darba vietas monitorings un tā rezultātu noformēšana”.
4. Dozas un laukuma reizinājuma mērītāju kalibrēšanai jāiesniedz:
4.1 Akreditācijas apliecība, kas atbilst Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” 47.punktā noteiktajām prasībām, pretendents ir laboratorija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā.” Akreditācijas sfēra: dozas un laukuma reizinājuma mērītāju kalibrēšana. Akreditācijas standarts: LVS EN LVS EN ISO/IEC 17025:2017. 
5. Jāiesniedz Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izsniegtā reģistrācijas apliecība darbam ar jonizējošā starojumu avotiem.
6. Pārbaudes veic pēc Pasūtītāja pieprasījuma SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes” stacionāros.
7. Par pārbaužu vietu un laiku Pasūtītājs vienojas iepriekš ar Radioloģijas centrs medicīnas fiziķiem.
8.  Darba izpildes laiks ne vēlāk kā 2 dienas pēc pieprasījuma.
9. Pēc pārbaudes veikšanas 3 darba dienu laikā Pasūtītājam jāiesniedz visi pārbaudes protokoli, kurā norādīti pārbaudes rezultāti. 
10. Rēķinu, darba pieņemšanas nodošanas aktu un protokolus nodot Radioloģijas centrs Medicīnas fiziķiem, vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu: aelita.plata@aslimnica.lv.
11. Visas izmaksas ir jāiekļauj cenā par vienu pārbaudi. Specifikācijā minēto iekārtu apjoms ir orientējošs un Pasūtītājs ir tiesīgs izmainīt noteiktu pārbaužu skaitu, nepārsniedzot kopējo pasūtījuma summu.
12. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt saistības pēc savas iniciatīvas, rakstiski informējot Izpildītāju.
12.1. 

1. Pielikums.
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
	
	
	
	

	Nr. 
	Iekārtas veids 
	Pārbaudes veids
	Pārbaužu skaits 
	Cena par vienu pārbaudi, EUR bez PVN
	Cena par visām pārbaudēm, EUR bez PVN

	1
	Datortomogrāfijas iekārta
	Radioloģiskās iekārtas elektrodrošības pārbaude 
	13
	 
	 

	
	
	Radioloģiskās iekārtas funkcionālā pārbaude
	13
	 
	 

	
	
	Darba zonas radiācijas monitorings
	2
	
	

	2
	Stacionārā rentgena  iekārta
	Radioloģiskās iekārtas elektrodrošības pārbaude
	17
	 
	 

	
	
	Radioloģiskās iekārtas funkcionālā pārbaude
	17
	 
	 

	
	
	Dozas un laukuma reizinājuma mērītāju kalibrēšana
	15
	
	

	
	
	Darba zonas radiācijas monitorings
	8
	
	

	3
	Angiogrāfijas iekārtas                                                
	Radioloģiskās iekārtas elektrodrošības pārbaude
	9
	 
	 

	
	
	Radioloģiskās iekārtas funkcionālā pārbaude
	14
	 
	 

	
	
	Dozas un laukuma reizinājuma mērītāju kalibrēšana
	8
	
	

	4
	Osteodensitometrijas iekārta 
	Radioloģiskās iekārtas elektrodrošības pārbaude 
	3
	 
	 

	5
	Pārvietojamā palātas rentgena iekārta
	Radioloģiskās iekārtas elektrodrošības pārbaude 
	13
	 
	 

	
	
	Radioloģiskās iekārtas funkcionālā pārbaude
	13
	 
	 

	
	
	Dozas un laukuma reizinājuma mērītāju kalibrēšana
	12
	
	

	
	
	Darba zonas radiācijas monitorings
	7
	
	

	6
	Pārvietojamā c-loka  rentgena iekārta
	Radioloģiskās iekārtas elektrodrošības pārbaude
	9
	 
	 

	
	
	Radioloģiskās iekārtas funkcionālā pārbaude
	9
	 
	 

	
	
	Dozas un laukuma reizinājuma mērītāju kalibrēšana
	9
	
	

	
	
	Darba zonas radiācijas monitorings
	5
	
	

	7
	Tiešā digitālā mamogrāfijas iekārta
	Radioloģiskās iekārtas elektrodrošības pārbaude
	5
	 
	 

	
	
	Radioloģiskās iekārtas funkcionālā pārbaude
	5
	 
	 

	
	
	Dozas un laukuma reizinājuma mērītāju kalibrēšana
	3
	
	

	
	
	Darba zonas radiācijas monitorings
	3
	
	

	8
	Stacionārā rentgenoskopijas iekārta
	Radioloģiskās iekārtas elektrodrošības pārbaude
	2
	 
	 

	
	
	Radioloģiskās iekārtas funkcionālā pārbaude
	2
	 
	 

	
	
	Dozas un laukuma reizinājuma mērītāju kalibrēšana
	2
	
	

	
	
	Darba zonas radiācijas monitorings
	2
	
	

	
	
	
	
	Kopā summa, EUR bez PVN
	 

	
	
	
	
	Kopā summa, EUR ar  PVN
	 

	
	
	
	 
	
	
	




	Pakalpojums
	Cena EUR  bez PVN
	Cena EUR ar PVN

	Ierašanās objektā*
	
	



*Cena, kuru piemēro gadījumos, kad nav iespējams veikt iepriekš saskaņoto iekārtas pārbaudi, neparedzētu apstākļu dēļ.

Iekārtu uzskaitījums:
	Iekārtas veids 
	Iekārtas  nosaukums

	Datortomogrāfijas iekārtas
	Revolution Discovery CT

	
	Bright Speed Elite 

	
	Revolution Evo

	
	Revolution Evo

	
	Revolution Evo

	
	Incisive CT Plus

	
	Incisive CT

	
	Revolution Evo

	
	Revolution Evo

	
	Discovery CT750 HD

	Stacionārās rentgena  iekārtas
	Discovery XR656

	
	Definium 8000

	
	Digital Diagnost C90

	
	Digital Diagnost

	
	Digital Diagnost

	
	Digital Diagnos C90

	
	Bucky Diagnost CS

	
	Bucky Diagnost TH

	
	Bucky Diagnost CS4

	Angiogrāfijas iekārtas                                                
	Azurion 7C12

	
	INNOVA 2100 IQ

	
	Allura Xper 

	
	Azurion 7 B20/12

	Osteodensitometrijas iekārta
	Prodigy

	Pārvietojamās palātas rentgena iekārtas
	TOPAZ-40D 

	
	TOPAZ-40D 

	
	Mobile Diagnost wDR

	
	Mobile Diagnost wDR

	
	Mobile Diagnost wDR 

	
	Konica Minolta AeroDR X30 

	
	MOBILETT XP Hybrid 

	
	Konica Minolta AeroDR X30 

	
	FDR nano

	
	Raybow XE

	
	Mobile Diagnost wDR

	
	Konica Minolta AeroDR X30 

	Pārvietojamās c-loka  rentgena iekārtas
	BV Endura

	
	BV Endura

	
	OEC 9900

	
	SIREMOBILE ISO - C

	
	Ziehm Solo

	
	Siremobil Compact L

	
	BV Vectra

	Tiešās digitālās mamogrāfijas iekārtas
	AMULET Innovality

	
	Affirm Prone

	Stacionārā rentgenoskopijas iekārta
	Multidiagnost Eleva
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