Tehniskā specifikācija
Wi-Fi signāla mērītāja un analizētāja ar programmatūru iegāde

	N.p.k.
	Pozīcija
	Tehniskie parametri
	Pretendenta piedāvājums

	
1.
	Wi-Fi stipruma un pārklājuma mērītājs
	Iekārta Ekahau Sidekick 2 vai ekvivalents
	

	
	
	Wi-Fi mērīšana un pārbaude
	četras trīsjoslu (2,4, 5 un 6 GHz) augstas veiktspējas Wi-Fi moduļi
	

	
	
	
	9 pielāgotas 3D integrētas antenas daudzvirzienu precizitātei
	

	
	
	
	Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E vietu apsekojumi
	

	
	
	
	802.11a/b/g vietu apsekojumi
	

	
	
	
	onfigurējami skenēšanas kanāli
	

	
	
	
	Atbalsta visas WiFi reglamentējošās sfēras
	

	
	
	
	Wi-Fi amplitūdas diapazons: -20... -92 dBm
	

	
	
	Spektra analizators
	Trīsjoslu (2,4, 5 un 6 GHz) augstas izšķirtspējas spektra analizators
	

	
	
	
	Maksimālais atiestatīšanas ātrums: līdz 50 sekundēm (2,4, 5 un 6 GHz ar maksimālu precizitāti)
	

	
	
	
	Amplitūdas diapazons: -20...-92 dB
	

	
	
	
	Frekvenču diapazons: 2,400–2,495 un 5,000–7,125 MHz
	

	
	
	
	Spektra uztveršanas platums: 80 MHz
	

	
	
	
	Frekvences izšķirtspēja: 19 kHz visās joslās

	

	
	
	Baterija

	
	
	Baterija lietojums
	Tipiska vietas apsekošana: 2 darba dienas ar vienu uzlādi
	

	
	
	
	Ātrā uzlāde: 4 stundas aktīva lietošana ar 1 stundas uzlādi
	

	
	
	Produkta specifikācija

	
	
	Baterija
	Uzlādējama 96.4 Wh Li-ion
	

	
	
	Barošana
	USB-C 20V/3A
	

	
	
	Darba temperatūra
	+5°C...+35°C
	

	
	
	Uzglabāšanas temperatūra
	-20°C ...+60°C
	

	
	
	Atmiņa
	120 GB SSD
	

	
	
	Komplektācija

	
	
	Komplektācija
	USB-C - USB-C vads
	

	
	
	
	Barošanas bloks
	

	
	
	
	Pleca siksna
	

	
	
	
	Lietošanas instrukcija
	

	2.
	Papildus programmatūra
	Ekahau Connect aplikāciju komplekts vai ekvivalenta un atbilstoša piedāvātajai iekārtai
	



Finanšu piedāvājums
	N.p.k.
	Pozīcija
	Skaits
	Cena gab. bez PVN
	Cena gab. ar PVN

	1.
	Wi-Fi stipruma un pārklājuma mērītājs
	1 gab.
	
	

	2.
	Papildus programmatūra
	Noma 12 mēnešiem vai licence ar aplikācijas atjauninājumiem 12 mēnešiem
	
	

	
	Kopā:
	
	
	



Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādes un transporta izmaksām.
Iekārtas garantija – 24 mēneši
Piegādes termiņš – viss apjoms 1 piegādē – 10 dienu laikā, no apstiprinājuma e-pasta saņemšanas par konkursa rezultātiem.
