 Tehniskā specifikācija
[bookmark: _GoBack]Videonovērošanas ierīkošana ,,RAKUS” laboratoriju telpās.

	Apraksts
	Nodrošināt videonovērošanu laboratoriju telpās SIA ,,RAKUS” stacionāros: Gaiļezers,un   Pataloģijas centrs  (Hipokrāta iela 2.) , LIC (Linezera iela 3) ,    TPSC   (Upeslejas, Ropažu novads)

	Veicamie darbi 
	· Veikt komunikācijas kabeļu un videokameru izvietojuma plānošanu;
· Saskaņot nepieciešamo komunikācijas kabeļu shēmas ar Pasūtītāju;
· Nodrošināt videokameru uzstādīšanas un kabeļu izbūves darbus;
· Nodrošināt attālinātas ierakstu skatīšanos iespēju uz  mūsu izvēlētajiem   datoriem  SIA  RAKUS stacionāros.
· Nodrošināt visus materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas darba izpildei.

	Telpu atrašanās vietas un videonovērošanas prasības.

	
	Nr.p.k.
	Laboratorija
	Telpas numurs,nosukums
	Kameru skaits telpā
	Ieraksta glabāšanas laiks
	Ieraksts uz kustību
	Ieraksts tumsā

	1
	TPSC
	327
	1
	7 dienas
	jā
	nē

	2
	Gaiļez.
	Automatizācija
	2
	7 dienas
	jā
	nē

	3
	Gaiļez.
	Reģistratūra
	2
	7 dienas
	jā
	nē

	4
	Pataloģijas centrs.
	Reģistratūra
	1
Izšķirtspēja 8Mp.
	7 dienas
	jā
	nē

	5
	LIC
	3
	1
	7 dienas
	jā
	nē

	6
	LIC
	9
	1
	7 dienas
	jā
	nē

	7
	LIC
	102
	1
	7 dienas
	jā
	nē

	8
	LIC
	BSL-3 zonā
	1
	7 dienas
	jā
	nē





	Videokameras.
	 Skaits deviņas.  Ar izšķirtspēju ne mazāku par 4 Mp.  un viena ar izšķirtspēju 8 Mp  


	Kabeļu montāžas veids
	Virs piekārtajiem griestiem un virs apmetuma izpildītāja uzstādītajos kabeļu kanālos .

	Ieraksta iekārtas NVR
	Četras, nodrošina Izpildītājs

	Dokumentācija
	Ar pasūtītāju saskaņota izpildes dokumentācija, kurā norādīti  visu uzstādīto iekārtu nosaukumi un sērijas numuri.

	
	

	Darbu izpildes termiņš
	14(četrpadsmit) dienas no brīža, kad Pretendents ir noteikts par cenu aptaujas uzvarētāju.

	
	· 

	
	



Pretendentam ir jāiesniedz tāme, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildi.

Tehnisku jautājumu gadījumā sazināties ar Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas atbildīgo meistaru: t. 20222392.




