Tehniskā specifikācija telefonu centrālēm ,,Corall”  stacionāros “Gaiļezers” un “ Latvijas Onkoloģijas centrs”

	Iekārtu sastāvs
	Gaiļezers
	LOC

	
	gab.
	gab.

	Plate RPS
	3
	1

	Plate PPS
	5
	1

	Plate CPS
	2
	1

	Plate MEX-IP2 (ar plate DBM-8) 
	2
	-

	Plate MSX
	-
	1

	Plate 4GC
	2
	1

	Plate FDC
	-
	1

	Plate PB-24
	6
	2

	Ciparu abonentu līniju plate 24SDT
	-
	1

	Ciparu abonentu līniju plate 16SDT
	-
	1

	Ciparu abonentu līniju plate 24SFT
	5
	-

	Analogo abonentu līniju plate 24SA
	36
	8

	Analogo abonentu līniju plate 24SLS
	-
	16

	Analogo abonentu līniju plate 16SLS
	1
	-

	ISDN30 līniju plate PRI-2DT
	2
	-

	Pilsētas abonentu līniju plate 30T
	-
	1

	Servisa plate MFR
	1
	1

	ISDN2 līniju plate 8TBR
	2
	1

	ISDN2 līniju plate 4TBR
	-
	1

	Servisa plate 8DTR/S
	2
	1

	Servisa plate 8DTD/S
	1
	1

	Servisa plate RMI212/S
	-
	1

	Servisa plate 8DRCF
	1
	-

	Konferenču sakaru plate CNF
	2
	-

	
	
	

	KOPĀ
	73
	41


Klīnikas “Gaiļezers” ATC programmatūra ir 3000 portiem (SW-3000G, 16.versija) un Latvijas Onkoloģijas centrā ir 700 portiem (SW-700G, 9.versija). 

Darbu apraksts telekomunikāciju sistēmām “CORAL”

	Nr. p.k.
	             Darbu nosaukums.
	Darba stundu skaits mēnesī

	1.
	Izmaiņas programmā
	5

	2.
	Centrāles funkcionālo parametru monitorings un tās darbībā radušos atkāpju un bojājumu novēršana
	6

	3.
	ATC stāvokļa uzraudzība (modemtestēšana, korekcijas u.c.)
	8

	4.
	Operatīvās konsultācijas lietotājiem un personālam
	3

	5.
	Nepieciešamie remontdarbi pēc papildu tāmes
	2
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