Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums
cenu aptaujai
“Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” konferenču zāles (kino zāles) aprīkojums”
	Nr.p.k.
	Pozīcija
	Tehniskie parametri
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Aktīvā skanda
	Skaļruņa tips – divvirzienu aktīvais skaļrunis
	

	
	
	Maksimālā jauda - ne mazāk ka 1200W
	

	
	
	[bookmark: _GoBack]Maksimālais SPF - ne mazāk ka 130dB
	

	
	
	Skaņas pārklājums - 100° x 85°
	

	
	
	Frekveņču diapazons no 50-20000 Hz vai platāks
	

	
	
	Skaļruņa diametrs – ne mazāks par 14”
	

	
	
	Signāla ievade – vismaz 
1xCombo (XLR/Jack 6,3 mm) MIC/Line 
1xCombo (XLR/Jack 6,3 mm) MIC/Inst
	

	
	
	Signāla izvade - 1x XLR Male (CH1 Link/Mix OUT)
	

	
	
	Rokturi
	

	
	
	Stiprinājuma vieta trijkājim
	

	
	
	Iebūvēts pastiprinātājs (aktīvais skaļrunis)
	

	
	
	Pastiprinātāja klase D vai augtāka
	

	
	
	Apvalks – jābūt iekļautam komplektā
	

	
	
	Skandas statīvs- jābūt iekļautam komplektā (kājas platums 1400mm, augstums regulējams 1260mm -2050mm)vai augstāks
	

	2.
	Bezvadu mikrofons + bāze
	Mikroprocesora vadīta iekšējās antenas dažādība
	

	
	
	QuickScan frekvences izvēle ar vienu pieskārienu ātri atrod labāko frekvenci
	

	
	
	1/4" un XLR audio izejas
	

	
	
	Audio statusa indikatora LED
	

	
	
	Strāvas un pareizā stāvokļa LED
	

	
	
	Regulējama pastiprinājuma kontrole
	

	
	
	 Ātra un vienkārša frekvences saskaņošana
	

	
	
	Darbības diapazons - vismaz 85 m (redzes līnija)
	

	
	
	Mikrofona turētājs – jābūt iekļautam komplekta
	

	
	
	Transportēšanas koferis – jābūt iekļautam komplektā
	

	3.
	Mikrofona statīvs
	Veids - Grīdas
	

	
	
	Augstums- 1500 mm (+ - 20cm)
	

	4.
	XLR Kabelis 20
	Garums - 20m
	

	
	
	Konektors 1. - XLR F
	

	
	
	Konektors 2. - XLR M 
	

	5.
	XLR Kabelis 10
	Garums – 10m
	

	
	
	Konektors 1. - XLR F
	

	
	
	Konektors 2. - XLR M 
	

	6.
	XLR Kabelis 3
	Garums – 10m
	

	
	
	Konektors 1. - XLR F
	

	
	
	Konektors 2. - XLR M 
	

	7.
	Digitālā skaņas mikserpults SOUNDCRAFT UI-16 (16
kan., tālvadība) vai līdzvērtīgs
	AUX kanālu skaits – 4 gab.
	

	
	
	Ekvalaizers - 4 joslu
	

	
	
	Galvenās izejas – 2 gab.
	

	
	
	Kanālus skaits – 16 gab.
	

	
	
	Mikrofonu ieejas – 12 gab.
	

	
	
	Iespēja vadīt ar tālvadību – mobilā aplikācija
	






Finanšu piedāvājums
	Nr.p.k.
	Pozīcija
	Skaits
	Cena gab. bez PVN
	Cena gab. ar PVN

	1.
	Aktīvā skanda
	2 gab.
	
	

	2.
	Bezvadu mikrofons + bāze
	2 gab.
	
	

	3.
	Mikrofona statīvs
	2 gab.
	
	

	4.
	XLR Kabelis 20
	2 gab.
	
	

	5.
	XLR Kabelis 10
	2 gab.
	
	

	6.
	XLR Kabelis 3
	2 gab.
	
	

	7.
	Digitālā skaņas mikserpults
	1 gab.
	
	

	
	Kopā par pasūtījumu:
	
	



Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādes un transporta izmaksām.
Piegādes termiņš – viss apjoms 1 (vienā) piegādē – 14 dienu laikā no apstiprinājuma e-pasta saņemšanas par cenu aptaujas rezultātiem.

