“Optikas moduļi”
Tehniskā specifikācija
	Npk.
	Pozīcija
	Tehniskie parametri
	Skaits

	1.
	S1-LX-RGD 
1GBit/s SFP single-mode optical transceiver module 
	- 1GBit/s SFP single-mode optisko transīveru moduļi, kurus pretendents ir testējis un kas ir pilnībā savietojami ar Cisco Catalyst (9200,9300) un Cisco Nexus NX93XX sērijas komutatoriem / iekārtām.
- Atbilstošs IEEE 802.3-2005 Gigabit Ethernet 1000Base-LX standartam
- Elektriskā saskarsne atbilst specifikācijai SFF 8074i
- Pārvaldības saskarne atbilstoši SFF 8472
- SFP MSA korpuss ar duplex LC spraudni
- 1310nm FP lāzers
- Darba temperatūra 0 C – 70 C
- Darba attālums – līdz 10 km izmantojot 9/125um SMF
- Atbilstošs RoHS Direktīvai
	10gb

	2.
	S1+LR
 10GBit/s SFP+ single-mode optical transceiver module
	- 10GBit/s SFP+ single-mode optisko transīveru moduļi, kurus pretendents ir testējis un kas ir pilnībā savietojami ar Cisco Catalyst (9200,9300) un Cisco Nexus NX93XX sērijas komutatoriem / iekārtām.
- Atbilstošs IEEE 802.3-2005 10G Ethernet 10GBase-LR/LW standartam
- Elektriskā saskarsne atbilst specifikācijai SFF-8431
- Pārvaldības saskarne atbilstoši SFF-8431 un SFF-8472
- SFP+ MSA korpuss ar duplex LC spraudni
- 1310nm DFB lāzers
- Darba temperatūra 0 C – 70 C
- Darba attālums – līdz 10 km izmantojot 9/125um SMF
- Atbilstošs RoHS Direktīvai
	10gb

	3.
	S1+BX20
10GBit/s SFP+ single-mode optisko transīveru moduļu komplekts (komplektā 2 gab.)
	· 10GBit/s SFP+ single-mode optisko transīveru moduļu komplekti (komplektā 2 gab.), kurus pretendents ir testējis un kas ir pilnībā savietojami ar Cisco Nexus 93XX sērijas un Cisco Catalyst 9200 sērijas komutatoriem.
· Atbilstošs IEEE 802.3-2005 10G Ethernet 10GBase-LR/LW standartam
· Elektriskā saskarne atbilst specifikācijai SFF-8431
· Pārvaldības saskarne atbilstoši SFF-8431 un SFF-8472
· SFP+ MSA korpuss ar Single LC spraudni
· 1270nm DBF lazers vienam modulim, 1330nm DFB lazers otram modulim
· Darba temperatūra 0 – 70 C
· Darba attālums – līdz 10 km izmantojot 9/125m SMF
· Atbilstošs RoHS Direktīvai
	10 komplekti

	4.
	281-LR4
100GBit/s SFP single-mode optical transceiver module
	- 100GBit/s SFP single-mode optisko transīveru moduļi, kurus pretendents ir testējis un kas ir pilnībā savietojami ar Cisco Nexus NX93XX sērijas komutatoriem / iekārtām.
- Atbilstošs IEEE Std 802.3ba, 100G Ethernet LR4 standartam, 100GBASE-LR4
- Atbilstošs QSFP28 MSA
- Darbībā tiek izmantoti 4 cooled 25Gb/s kanāli LAN WDM DFB TOSA
- 4 kanālu PIN photo detector
- Sertificēts drošs Class 1 laser
- Barošanas patēriņš mazāk kā 3.5W
- Darba temperatūra 0 C – 70 C
- Darba attālums – līdz 10 km izmantojot 9/125um SMF
- Atbilstošs RoHS 6/6 direktīvai
	4gb



- Visiem moduļiem ir jābūt unikāli piešķirtiem un uzskaitītiem sērijas numuriem.
- Visiem moduļiem, tā tipam un sērijas numuram ir  jābūt norādītam uz tā etiķetes.
- Moduļi ir elektroniski identificējami - tajos EEPROM ir ierakstīta informācija par moduli, ieskaitot uz ārējā marķējuma norādīto sērijas numuru un ražotāju (Vendor Code), kas ir vienāds ar vai viennozīmīgi identificējams ar ražotāja nosaukumu.
- Moduļi ir individuāli testēti un tiem ir pieejami testu ziņojumi, kurā katram modulim (sērijas numuram) ir norādīti optisko signālu parametri (raidīšanas jauda, uztveršanas jutīgums u.c.) un testa vides parametri, pie kuriem ir veikti testi.
- Visiem moduļiem ir jābūt 5 gadu garantijai.
- Pretendents nodrošina moduļu nomaiņu uz Cisco oriģinālajiem moduļiem, ja tiek apstiprināta moduļu nesavietojamība ar Cisco iekārtām.
- Pretendentam ir vismaz 5 gadu pieredze piegādāt šādus moduļus atbilstoši prasībām. Šo prasības izpildi nevar nodot apakšuzņēmējam.
Finanšu piedāvājums
	
	Pozīcija
	Skaits
	Cena par gab. bez PVN
	Summa bez PVN
	Summa ar PVN

	1.
	Modulis S1-LX-RGD 
	10
	
	
	

	2.
	Modulis S1+LR
	10
	
	
	

	3.
	Moduļu komplekts S1+BX20
	10.kompl.
	
	
	

	4.
	Modulis 281-LR4
	4
	
	
	

	
	
	
	Kopā bez PVN:
	
	

	
	
	
	Kopā ar PVN:
	
	



Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādes un transporta izmaksām. Nodrošināt piegādi 14 dienu laikā no apstiprinājuma e-pasta saņemšanas.
