Tehniskais – finanšu piedāvājums
Trīs lineāro paātrinātāju demontāžai un likvidēšana

	[bookmark: _GoBack]Jonizējošā starojuma avota nosaukums
	Modelis
	Ražošanas gads
	Sērijas Nr.
	Pamatparametri
	Cena par iekārtas demontāžu un likvidēšanu

	Lineārais elektronu paātrinātājs
	CLINAC 600 C
	2002
	719

	Fotoni - ar maksimālo enerģiju 4 MV
	

	Lineārais elektronu paātrinātājs
	CLINAC 2100 C/D
	2000
	1677
	Elektroni – ar maksimālo enerģiju 20 MeV
Fotoni – ar maksimālo enerģiju 18 MV
	

	Lineārais elektronu paātrinātājs
	CLINAC 2100 C/D
	2004
	2807
	Elektroni - ar maksimālo enerģiju 16 MeV
Fotoni - ar maksimālo enerģiju 10 MV
	



*Pretendentiem jāpievieno Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra licence lineāro paātrinātāju demontāžai un likvidēšanai.
 Lineāro paātrinātāju atrašanās vieta: – Hipokrāta iela 4, Rīga.
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