

                                                                                                                Tehniskā specifikācija
Videonovērošanas ierīkošana stacionāra,,Biķernieki” rehabilitācijas nodaļā
Lielvārdes ielā 68 Rīga.

	Apraksts
	Izvietot trīs video kameras ar ieraksta iespēju, rehabilitācijas nodaļas telpās.
Monitors atradīsies māsu postenī. . Ieraksta iekārta blakus komutācijas skapī.

	Veicamie darbi 
	· Saskaņot nepieciešamo komunikācijas kabeļu shēmas ar Pasūtītāju;
· Nodrošināt kabeļu izbūves darbus;
· Nodrošināt videokameru uzstādīšanu un ieregulēšanu . Kameru izvietojumu saskaņot ar nodaļas personālu.
· 21,5” monitors jāuzstāda māsu postenī .
· Nodrošināt nepieciešamās licenzes.
· Nodrošināt visus materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas darba izpildei.

	Nodaļas koplietošanas telpās izvietot trīs videokameras.
	Telpu plāns pielikums Nr.1

	Kabeļu montāžas veids
	Virs piekārtajiem griestiem un virs apmetuma, kabeļu kanālos uz sienas.
Kabeļis Cat 5 kopējais garums 260 m.

	Ieraksta iekārta
	Ieraksta glabāšanas laiks, divas nedēļas. Novietot komutāciju skapī blakus māsu postenim.

	Monitors
	21,5”  monitors

	Dokumentācija
	· Ar Pasūtītāju saskaņots komunikācijas kabeļu projekts

	Darbu izpildes termiņš
	7 (septiņas) dienas no brīža, kad Pretendents ir noteikts par cenu aptaujas uzvarētāju
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Pretendentam ir jāiesniedz tāme, kurā ietverti visi materiāli, iekārtas un darbi, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildi.

Tehnisku jautājumu gadījumā sazināties ar Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas atbildīgo meistaru: t. 20222392.




