[bookmark: _GoBack]“Optikas moduļi”
Tehniskā specifikācija
	Npk.
	Pozīcija
	Tehniskie parametri
	Skaits

	1
	S1+LR
 
	- 10GBit/s SFP+ single-mode optisko transīveru moduļi, kurus pretendents ir testējis un kas ir pilnībā savietojami ar Cisco Catalyst (9200,9300) un Cisco Nexus NX93XX sērijas komutatoriem / iekārtām.
- Atbilstošs IEEE 802.3-2005 10G Ethernet 10GBase-LR/LW standartam
- Elektriskā saskarsne atbilst specifikācijai SFF-8431
- Pārvaldības saskarne atbilstoši SFF-8431 un SFF-8472
- SFP+ MSA korpuss ar duplex LC spraudni
- 1310nm DFB lāzers
- Darba temperatūra 0 C – 70 C
- Darba attālums – līdz 10 km izmantojot 9/125um SMF
- Atbilstošs RoHS Direktīvai
	40gb

	2
	FO-SM9-LC-SC-3M
	FO Patchcord Duplex SM OS2 SC-LC / UPC / 2.0mm / 3m
· Garums : 3000mm
· Šķiedras Tips: SM (OS2) G652D
· UPC / APC: UPC
· Konektora Tips: SC/LC
· Diametrs, Ø (mm): 2mm
	40gb

	3
	FO-SM9-LC-SC-5M
	FO Patchcord Duplex SM OS2 SC-LC / UPC / 2.0mm / 5m
· Garums : 5000mm
· Šķiedras Tips: SM (OS2) G652D
· UPC / APC: UPC
· Konektora Tips: SC/LC
· Diametrs, Ø (mm): 2mm
	40gb



- Visiem moduļiem ir jābūt unikāli piešķirtiem un uzskaitītiem sērijas numuriem.
- Visiem moduļiem, tā tipam un sērijas numuram ir  jābūt norādītam uz tā etiķetes.
- Moduļi ir elektroniski identificējami - tajos EEPROM ir ierakstīta informācija par moduli, ieskaitot uz ārējā marķējuma norādīto sērijas numuru un ražotāju (Vendor Code), kas ir vienāds ar vai viennozīmīgi identificējams ar ražotāja nosaukumu.
- Moduļi ir individuāli testēti un tiem ir pieejami testu ziņojumi, kurā katram modulim (sērijas numuram) ir norādīti optisko signālu parametri (raidīšanas jauda, uztveršanas jutīgums u.c.) un testa vides parametri, pie kuriem ir veikti testi.
- Pretendents nodrošina moduļu nomaiņu uz Cisco oriģinālajiem moduļiem, ja tiek apstiprināta moduļu nesavietojamība ar Cisco iekārtām.
- Pretendentam ir vismaz 5 gadu pieredze piegādāt šādus moduļus atbilstoši prasībām. Šo prasības izpildi nevar nodot apakšuzņēmējam.
Finanšu piedāvājums
	
	Pozīcija
	Skaits
	Cena par gab. bez PVN
	Summa bez PVN
	Summa ar PVN

	1.
	Modulis 
	40
	
	
	

	2.
	Optiskā aukla 3M
	40
	
	
	

	3.
	Optiskā aukla 5M
	40
	
	
	

	
	
	
	Kopā bez PVN:
	
	

	
	
	
	Kopā ar PVN:
	
	



Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādes un transporta izmaksām. Nodrošināt piegādi 14 dienu laikā no apstiprinājuma e-pasta saņemšanas.
