INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU

Kompresoru RENNER apkope stacionāros “Gaiļezers” un “TPSC”

Darbu Tehniskā specifikācija – Darba pieteikums:
Veikt saspiestā gaisa kompresoru RENNER apkopi atbilstoši nostrādāto stundu grafikam pēc ražotāja norādēm:
	RENNER RSDF-15 s/n:840058 – 12000h intervāls;
	RENNER RSD-Pro 15 s/n:1001473 – 12000h intervāls;
[bookmark: _GoBack]	RENNER RSD-Pro 15 s/n:1001474 – 12000h intervāls;
	RENNER RS-B 5.5 s/n:1009047 – 2 gadi, <4000h intervāls;

Rezerves daļām ir jābūt oriģinālām un atbilstošām katram kompresoram. Kompresoru apkopi drīkst veikt tikai ražotāja sertificēts un pilnvarots servisa darbu pārstāvis garantijas laikā.  Darbus veikt atbilstoši cenu aptaujas pievienotajiem pielikumiem.
Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti jāveic objekta apsekošana, lai novērtētu darbu apjomu.
Darbu uzsākšana nekavējoties, izpildes termiņš 2 nedēļas. 
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Nach 20.000 Betriebsstunden bzw, 10 Jahren beginnt der Wartungsplan wieder von vorn!

Die Wartung: gelten i giinstige

iingungen bei normaler,

, sauberer Ansaugluft.




