Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Iepirkuma priekšmets: Žalūziju remonts un ķīmiskā tīrīšana

2. Struktūrvienību adreses:
a. Stacionārs “Latvijas Onkoloģijas centrs”, Hipokrāta iela 4, Rīga;
b. Stacionārs “Gaiļezers”, Hipokrāta iela 2, Rīga;
c. “Pataloģijas centrs”, Hipokrāta iela 2, Rīga;
d. Stacionārs “Biķernieki”, Lielvārdes iela 68, Rīga;
e. Stacionārs “Latvijas Infektoloģijas centrs”, Linezera iela 3, Rīga;
f. Stacionārs “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, Stopiņu novads, Upeslejas.

3. Pakalpojumam izvirzītās prasības:
a. Pakalpojuma sniedzējs apņemas norādītajos grafikos, termiņos un adresēs veikt darbus, atbilstoši ražotāja noteiktajam tehnoloģiskajam procesam;
b. Pakalpojuma sniedzējs garantē darbu, materiālu tehniskās bāzes augstu kvalitāti (t.sk., pielietojamos materiālus, izstrādājumus un iekārtas), atbilstoši spēkā esošiem standartiem, kā arī darbu kvalitatīvu veikšanu ar savu kvalificētu personālu;
c. Līguma izpildes laikā, Pakalpojumu sniedzējs atbild par Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, vides aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu noteikumu, kas attiecas uz pakalpojuma izpildes kārtību un kvalitāti, ievērošanu. 

4. Pakalpojuma plānotais apjoms:

a. Vertikālās žalūzijas

	[bookmark: _Hlk147840963]Tehniskais uzdevums
	Paredzamais daudzums
	Vienības cena
	Summa

	
	
	EUR bez PVN

	Noņemšana
	800 gab.
	
	

	Uzstādīšana
	800 gab.
	
	

	Vadības ķēdītes mainīšana
	800 gab.
	
	

	Apakšējās ķēdītes mainīšana
	200 gab.
	
	

	Svērteņu mainīšana
	200 gab.
	
	

	Reduktora mainīšana
	50 gab.
	
	

	Auklas mainīšana
	500 gab.
	
	

	Slīd posmu mainīšana
	50 gab.
	
	

	Lameļu turētājs
	1000 gab.
	
	

	Kopā:
	
	
	



b. Horizontālās žalūzijas

	Tehniskais uzdevums
	Paredzamais daudzums
	Vienības cena
	Summa

	
	
	EUR bez PVN

	Noņemšana
	300 gab.
	
	

	Uzstādīšana
	300 gab.
	
	

	Rokturu mainīšana
	150 gab.
	
	

	Auklas mainīšana
	150 gab.
	
	

	Lameles mainīšana
	80 gab.
	
	

	Vadības mehānisma maiņa
	50 gab.
	
	

	Apakšējās sliedes mainīšana
	100 gab.
	
	

	Kopā:
	
	
	



c. Rullo žalūzijas

	Tehniskais uzdevums
	Paredzamais daudzums
	Vienības cena
	Summa

	
	
	EUR bez PVN

	Noņemšana
	50 gab.
	
	

	Uzstādīšana
	50 gab.
	
	

	Ķēdītes mainīšana
	50 gab.
	
	

	Reduktora mainīšana
	10 gab.
	
	

	Kopā:
	
	
	



d. Vertikālo žalūziju ķīmiskā tīrīšana (ja audums ir piemērots tīrīšanai)

	Tehniskais uzdevums
	Paredzamais daudzums
	Vienības cena
	Summa

	
	
	EUR bez PVN

	Vertikālo žalūziju ķīmiskā tīrīšana
	300 m2
	
	

	Kopā:
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Tehniskais uzdevums  Paredzamais  daudzums  Vienības cena  Summa  

EUR bez PVN  

Noņemšana  8 00   gab.    

Uzstādīšana  8 00   gab.    

Vadības ķēdītes mainīšana  8 00   gab.    

Apakšējās ķēdītes mainīšana  2 00   gab.    

Svērteņu mainīšana  2 00   gab.    

Reduktora mainīšana  5 0   gab.    

Auklas mainīšana  5 00   gab.    

Slīd posmu mainīšana  5 0   gab.    

Lameļu turētājs  1000   gab.    

Kopā:     

