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	Apraksts
	   Ierīkot optiskā kabeļa savienojumu starp datu centru un,
      1. komutāciju skapi NMPUK DRC telpā, 
      2.  0.stāva komutāciju telpu un asins ņemšanas telpu    4.korpusā
      3.   servera telpu 7.korpusā.
      4. starp PBX telpu 5.korpusa 2.stāvā ar komutācijas skapi reģistratūrā 4.korpusā 2,stāvā.

      5..Datu centrā pagarināt 72 pieslēgumus Cat5 uz jauno skapi. Savienot 48 kabeļus Cat5 jau samontētus jaunajā skapī uz diviem cat5 paneļiem.


      6..NMPUK (55.korpuss) no trim stāviem jāsavelk 12 gab. Cat 5 kabeļi uz  datu centru kur tos jāizšuj pačpanelī  (kopā 1200m )
      7.Reanimācijas nodaļā (15.korpuss) jāpagarina 20 gab. Cat5 kabeļi uz jaunu skapi.
     8.Sterilizācijas nodaļā 10 dubultās Cat5 virsapmetuma rozetes           15 gab. tīkla pieslēgumi.

	Veicamie darbi 
	· Veikt kabeļa trases plānošanu;
· Saskaņot nepieciešamos darbus ar Pasūtītāju;
· Nodrošināt kabeļu izbūves darbus;
· Nodrošināt optisko kabeļu montāžu piegādātāja uzstādītos 24 portu optiskajos paneļos ar SC konektoriem.
· Pagarināt visus vadus datu centra  skapī. Pačpaneļi ar savienotāj kastītēm jau ir sagatavoti jaunajā skapī. Darbs jāveic saskaņojot ar personālu, 
· Sterilizācijas nodaļā ierīkot 15 datu pieslēguma vietas  10gab.dubultajās rozetēs..
· Nodrošināt visus materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas darba izpildei.
· Visi darbi jāveic saskaņojot ar pasūtītāju. Iespējams arī brīvdienās kad nodaļa nestrādā.

	Kabeļu skaits
	 
 Single mode 12 dzīslu 1100 m.
 Single mode   4 dzīslu     75 m.
 Datu kabelis Cat5 2330 m

	Optisko kabeļu pieslēgumi.
	No datu centra    (panelī ar SC konektoriem)  uz  komutāciju skapi NMPUK DRC telpu,  uz 7. korpusa 2.stāva komutāciju telpu , uz 4.korpusa 0.stāva komutāciju telpu un tālāk uz asins dienesta laboratoriju.
No PBX 5. korpusā uz komutāciju skapi pie reģistratūras.


	Kabeļu montāžas veids
	Pa kabeļu trepi pagrabā un stāvos pie nesošās konstrukcijas virs piekaramajiem griestiem.
Ja nepieciešams uz sienām 20mmx10mm (ne mazākos) kabeļu kanālos.
NMPUK trīs stāvos Cat5 datu centrā izšūt pačpanelī  otrs gals kabeļiem   tikai marķēts bez rozetes

	Dokumentācija
	· Ar Pasūtītāju saskaņots komunikācijas kabeļu projekts.
· Kvalitātes mērījumu testi.

	Darbu izpildes termiņš
	20 (divdesmit) dienas no brīža, kad Pretendents ir noteikts par cenu aptaujas uzvarētāju un rakstiski (e-pastā) izteikts lūgums par darbu uzsākšanu.



1. Pretendentam ir jāiesniedz tāme, kurā ietverti visi materiāli, iekārtas un darbi, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildi.
2. Daļu no darbiem būs jāveic ārpus darba laika, lai netiktu traucēts ārstniecības process.
3. Pretendentiem līdz izsludinātās cenu aptaujas “Datu tīkla pārbūve stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā” piedāvājuma iesniegšanas laikam  jāveic objekta apskate uz vietas Hipokrāta ielā 2, Rīgā, iepriekš vienojoties par laiku objekta apskatei, sazinoties pa tālruni ar Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas atbildīgo meistaru Ivaru Rozenbergu, Tel. 20222392.
