DARBA UZDEVUMS

Stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” aptiekas metāla ārdurvju
 izgatavošana un uzstādīšana. 

	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērv.
	Daudzums

	1.
	Ieejas metāla  ārdurvju bloku demontāža un būvgružu utilizācija
	m2
	6,85

	2.
	Ieejas metāla  ārdurvju bloka (1000 x 2330 mm) * izgatavošana, piegāde, montāža 
	kpl
	2.00

	3.
	Ieejas metāla  ārdurvju bloka (1020 x 2230 mm) * izgatavošana, piegāde, montāža
	kpl
	1,00

	4.
	Iekšējās sienas apmetums, sagatavošana krāsošanai, krāsošana (krāsas tonis atbilstoši esošajam sienas krāsojuma tonim)
	m2
	5,26

	5.
	Ārējās aiļu sienas apmetums, sagatavošana krāsošanai, krāsošana (krāsas tonis atbilstoši esošajam sienas krāsojuma tonim)
	m2
	5,38


*  izmērus precizēt uz vietas

  Ieejas metāla ārdurvju bloka komplekts
· Vērtnes biezums 53mm – 1 kpl;
· Kārba biezums 95mm – 1 kpl;
· blīvgumija – vienam ārdurvju bloka komplektam ;
· eņģes – 3 kpl; 
· rokturu komplekts -1 kpl;
· pretizcelšanas nodrošinājums ārdurvīm ( ekscentrisks) – 2 kpl;
· ārdurvju sliekšņa nerūsējošā uzlika – 1 kpl; 
· ārdurvju atvēršanas fiksators – 1 kpl; 
· ārdurvju aizvērējs – 1 kpl;
· ārdurvju atdure – 1 kpl; 
                  -   elektromagnētiskā ārdurvju slēdzenes  komplekts vienām ārdurvju blokam

   Elektromagnētiskā ārdurvju slēdzenes  komplekts vienam ārdurvju blokam

	Sastāvdaļas nosaukums  
	Ieteicamas sastāvdaļas markas (vai ekvivalenti)* 

	Skaits

	Elektromagnēts

	1.MP-280W ~ Ūdensizturīgs elektromagnēts 280kg 12v
vai
2.YOTOGI ZW600 ~ Elektromagnēts 250kg 12v/24v 
	1 kpl

	Kronšteins elektromagnētam
	MP-280W elektromagnētam
vai
YOTOGI ZW600

	1 kpl

	Barošanas bloks
	1.PR-12V3A PROVISION barošanas bloks
	1 kpl

	Kontrolieris 
	1.DH-2EM-W ~ Autonomais kontrolieris ar EM 125KHz nolasītāju un šifratoru 2000 lietotājiem
vai
2.Kodu atslēga ar nolasītāju Tantos TS-KBD-EM-WP
	1 kpl

	Breloks (atslēga)
	1.IL-07EBW ~ EM 125kHz piekļuves breloks

	15 kpl+1 univ.kpl





Prasības pretendentam: 

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apsekot objektu, veikt  darbu apjomu pārbaudi. Pēc cenu aptaujas noslēgšanas iebildumi  par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.
1. Vērtne, kārba – tērauda līstes ar biezumu 2.0 mm, tērauda marka atbilstoši LVS EN 10025-1:2006L, 10025-2-6:2019 standartiem.
1. Vērtne, kārba – siltinājums no minerāla vates plāksnēm (LVS EN 13162+A1:2015), biezums b≥40 mm 80 kg/ m3, siltumvadītspēja λ≤0.038W/mK.
1. Metāla ārdurvju bloka siltumcaulaidības koeficients URM<1.8W/ m2K (saskaņā ar  LBN 002-19 ” Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”).
1. Vērtne – konstrukcijas cietības elementi ne mazāk kā 3 stingumu ribas.
1. Metāla ārdurvju bloka krāsa  (pēc „RAL” kataloga datiem). Metāla ārdurvju bloku krāsošanai izvelēt krāsu ar īpašībām, kuri  nodrošinās ārdurvju bloka virsmu pret korozijas, nekaitīgumu, estētiskumu uz ekspluatācijas laiku līdz 3 gadiem. No abām ārdurvju pusēm, apakšā, pēc visa ārdurvju platumā ierīkot nerūsējošā tērauda loksni ar biezumu t> min 0.7 mm h= 300 mm (nerūsējošais tērauds atbilstoši LVS EN 10088-2:2015”Nerūsējošais tērauds, 2.daļa: Piegādes tehniskie nosacījumi vispārēja pielietojuma korozijizturīgām tēraudu plāksnēm/loksnēm un sloksnēm” )
1. Metāla ārdurvju blokam jābūt Ekspluatācijas īpašību deklarācijai atbilstoši            ES regulas Nr.305/2011 prasībām. Ekspluatācijas īpašību deklarācijā būvizstrādājumu raksturlielumu  atbilstību un citas prasības jābūt  noradītiem atbilstoši aktuāliem LVS EN standartiem, Latvijas valsts būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem. Ieverot, ja ārdurvju bloku būvdarbu pieņemšanas laikā, vai to ekspluatācijas laikā (visa garantijas periodā) pie SIA” Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas” pārstāvjiem rodas šaubas par ārdurvju bloku kvalitāti atbilstoši noradītiem raksturlielumiem ekspluatācijas  atbilstības  deklarācijā, pēc pasūtītāja lūguma uzrādīt testēšanas rezultātus vai CE marķējumu, uz kuru pamata tika noteikti raksturlielumi, kuri noradīti Ekspluatācijas īpašību deklarācijā.
1. Metāla ārdurvju blokiem jāpievieno ražotāja/sistēmas piegādātāja montāžas  instrukciju valsts valodā.
1. Garantijas periods – 3 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.
1. Garantijas laika  ietvaros darbuzņēmējs uz sava rēķina nodrošina uzstādīto durvju tehnisko uzturēšanu, ja tas ir paredzēts to tehnisko īpašību saglabāšanai un bez īpaša uzaicinājuma veic defektu vai trūkumu novēršanu.
1. Darbu veikšanas laikā ir jāsagatavo segto darbu aktus, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi un pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm.
1. Darba izpildes paredzamais laiks – 2024.gads. Remontdarbus veikt 30 darbu dienu laikā. 
1. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietās.
1. Durvju konstrukcijai jāatbilst LBN 002-19 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.
1. Tāmi sastādīt saskaņā ar LBN 501-17 “Būvizmaksu  noteikšanas kārtība” prasībām.

