
TEHNISKAIS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Alcovisor Mercury Nordic alkometra iegāde”


	KOMPLEKTĀCIJA

	Prasība
	Piedāvājums

	Jābūt izgatavotam pēc LVS EN 16280:2013 standarta
	

	Valoda - Latviešu
	

	Jābūt ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Sertifikātam
	

	Maciņš alkometra uzglabāšanai un pārnēsāšanai
	

	Koferis drošākai alkometra uzglabāšanai un pārvietošanai
	

	Uzdispleja attēlo atlikušo pūšanas ilgumu
	

	Pareizas pūšanas paškontrole (pūšanas ilgums, stiprums - daudzums)
	

	Reālā laika puklstenis
	

	Lietošanas instrukcija
	

	Mērierīcei jābūt verificējamai
	

	Mērierīcei jābūt verificētai
	

	Mērierīcei jābūt kalibrētai
	

	Mērierīcei jābūt kalibrējamai
	

	SPECIFIKĀCIJA

	Sensors
	Premium elektroķīmiskais, A klase
	

	Ekrāns
	2,4 collu TFT krāsu, skārienjūtīgs
	

	Mērījumu diapazons
	0.00 – 9.999‰
	

	Sensora arbības diapazons
	No -10 līdz +50°C
	

	Uzglabāšanas temperatūra
	No -25 līdz +70°C
	

	Uzglabāšanas mitrums
	Ne lielāks par 95%
	

	Precizitāte
	± 0.015‰ (mērījumam 0.5 ‰), kalibrēšanas brīdī
	

	Mērījuma režīms
	Aktīvais un pasīvas; kontakta un bezkontakta
	

	Mērījuma rezultāts
	Līdz 5 sekundēm
	

	Mērījumu atmiņa
	Līdz 16000 (mērījuma rezultāts, datums, laiks, papildus ievadītā informācija par testējamo personu, kas ievadīta pirms testa veikšanas)
	

	Izmēri
	14,5 x 6,6 x 3,3 cm
	

	Svars
	255 gr ar (159 gr bez baterijām)
	

	Barošanas avots
	4 x AA 1,5V alkaline baterijas; 12V adapteris
	

	Bateriju veiktspēja 
	Virs 3000 mērījumiem
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* Piegāde 1-6 nedēļu laikā


Paraksts: _________________________
(pretendenta pārstāvis)
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