Pielikums Nr.3
Tehniskās apsekošanas uzdevums
	būves nosaukums
	SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca”  Stacionārs “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”

	kadastra apzīmējums
	80960050095001

	adrese
	Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118

	Pasūtītājs
	SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca”

Hipokrāta iela 2, Rīga , LV 1038,  Reģ. Nr.40003951628

	Būves īpašnieks
	LR Veselības ministrija


Esošās ēkas apraksts:

Būves veids 1264 – Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas; ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa.

Pamati – Dzelzsbetona bloki, monolītais dzelzsbetons
Ārsienas un karkasi – Dzelzsbetona paneļi, māla ķieģeļi

Pārsegumi – Dzelzsbetona paneļi

Jumts (nesošās konstrukcijas) – Dzelzsbetona paneļi

Jumts (segums) – Ruberoīds, skārda loksnes ar antikoroziju pārklājumu

Apbūves laukums – 5800,8m2
Kopējā platība – 21069,9m2
Stāvu skaits: Pazemē 1. stāvs; Virszemē – 9 
Veikt būves kadastra Nr. 80960050095001 ēkas periodisko tehnisko apsekošanu, t. sk visu inženiertehnisko sistēmu apsekošanu atbilstoši LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" noteikumiem, TAA sagatavojot BIS, kā arī informējot biroju.
Tehniskās apsekošanas laikā apsekotājs veic: visā ēkas apjomā attiecībā uz mehānisko stiprību, stabilitāti un lietošanas drošību. Attiecīgās ēkas būvkonstrukciju un to elementu faktiskā tehniskā stāvokļa ugunsizturības novērtējumu, kā arī ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu faktiskā tehniskā stāvokļa un darbspējas novērtējumu. Iespējamās patvaļīgas būvniecības pazīmju novērtējumu attiecīgajā ēkā un iespējamās patvaļīgās būvniecības ietekmi uz attiecīgās ēkas nesošajām būvkonstrukcijām.

Tehniskajā apsekošanas atzinumā jāietver norādījumi un ieteikumi veicamajiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu vai uzlabotu būves tehnisko stāvokli, un kuru neizpilde apsekotāja noteiktajā termiņā var radīt kaitējumu būves lietotājam, vai garāmgājējam.

Apsekošanas mērķis ir ēkas periodiskā apsekošana, kā arī noteikt būves atbilstību Būvniecības likuma 9.panta otrajā daļā minētajām būves būtiskajām prasībām, t.sk.

1) mehāniskā stiprība un stabilitāte;

2) ugunsdrošība;

3) vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums;

4) lietošanas drošība un vides pieejamība;

5) akustika (aizsardzība pret trokšņiem);

6) energoefektivitāte;

7) ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.

Darba rezultātā Pasūtītājam nepieciešams saņemt no Izpildītāja ēkas tehniskās apsekošanas slēdzienu un detalizētu priekšstatu par:
· būves daļām

· pamati un pamatne, pagraba sienas
· nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes

· šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija
· pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi
· jumta elementi
· grīdas
· liftu šahtas; lifti
· ventilācijas šahtas un kanāli
· ēkas norobežojošajām konstrukcijām, to atbilstību  energoefektivitātes prasībām

· iekšējiem inženiertīkliem un iekārtām
· ūdensapgādes, t. sk ugunsdzēsības ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pieslēguma kapacitāti
· apkures sistēmas ārējā pieslēguma un siltummezgla kapacitāti 
· elektroapgādes sistēmas ārējā pieslēguma kapacitāti
· ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas iekārtu tehnisko stāvokli
Veikt ēkas tehnisko izpēti konstatētajai plaisai pagrabstāva nesošājā ārsienā, telpa Nr. 002-113, izveidojusies vertikāla plaisa.  

Veikt nepieciešamos urbumus vai skatrakumus, ja tādi būtu nepieciešami patiesā stāvokļa noskaidrošanai, darbus saskaņojot ar Pasūtītāju.

Pielikumā: Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta.

Precizējošu jautājumu gadījumā lūdzu kontaktēties ar Renāru Sūniņu +371 22033026; e-pasts: renars.sunins@aslimnica.lv 

