Tehniskā specifikācija
Austiņas diktofonu centra vajadzībām
	pozīcija
	tehniskie parametri
	pretendenta piedāvājums

	Austiņas diktofonu centra darbinieka funkciju veikšanai
	ražotājs, modelis
	
	

	
	tips
	stereo, ar regulējamu galvas stīpu
	

	
	svars
	ne vairāk kā 149g
	

	
	savienojums
	USB-A (alternatīva – USB-C)
	

	
	vada garums
	vismaz 1.5m
	

	
	skaļuma regulēšana
	fiziskas pogas uz austiņām
(vadības pogas uz vada nav derīgs parametrs)
	

	
	skaļruņi
	vismaz 28 mm
skaņas frekvences vismaz 20Hz - 20000Hz diapazonā jauda vismaz 30 mW
joslas platums vismaz 150Hz - 6800Hz diapazonā
	

	
	polsterējums
	āda, ādas aizvietotājs
	

	
	mikrofons
	digitālais vai analogais
	

	
	mikrofona jūtīgums un frekvence
	vismaz -32 dBv/Pa (analogajam) vai vismaz -26 dBFS/Pa (digitālajam)
vismaz 20Hz - 10000Hz (analogajam) vai vismaz 100Hz - 6300Hz (digitālajam)
	

	
	mikrofona atslēgšana
	fiziska poga uz austiņām un/vai paceļot mikrofona stīpu vertikālā pozīcijā
	

	
	papildu prasības
	aktīvā trokšņu slāpēšana (ANC)
	

	
	saderība
	vismaz Zoom, Google Meet, Microsoft Teams
	

	
	garantija
	vismaz 2 gadi
	






Pretendenta ___________________ piedāvājums

Finanšu piedāvājums
	pozīcija
	skaits
	cena bez PVN, EUR
	cena ar PVN, EUR

	Austiņas diktofonu centra darbinieka funkciju veikšanai
	1 gab.
	
	

	
	Kopā par pasūtījumu:
	40 gab.
	
	



Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādes un transporta izmaksām.
	vēlams
	pretendenta piedāvājums

	10 gab. 5 darba dienu laikā
	

	atlikušās 30 gab. 2 nedēļu laikā
	


Piegādes apjomi/ termiņi pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas par cenu aptaujas rezultātiem:

